# Utilizzo

- Sostituire le ganasce di taglio (3)qualora i bordi di taglio siano scheggiati o deformati (vedere fig. E). Osservare le ulteriori avvertenze vedi Sostituzione delle ganasce di taglio.

- Le ganasce di taglio (3) sono estremamente affilate. Pertanto, tenere sempre le mani lontane dai bordi di taglio e dalle parti mobili. Non tagliare pezzi di lavoro corti, in cui le mani potrebbero finire vicino alle ganasce di taglio. Sussiste il rischio di gravi lesioni o taglio di arti.

- Accertarsi che sull’elettroutensile siano montate le ganasce di taglio (3) della dimensione corretta e che entrambe siano posizionate nell’orientamento corretto. Prima del taglio, verificare la misura di filettatura impressa sulle ganasce di taglio.

- Prima di azionare l’interruttore di sblocco (14), inserire l’asta filettata in modo tale che i passi della filettatura combacino con quelli della ganascia di taglio fissa. Un allineamento errato dei passi di filettatura può causare una rottura delle ganasce di taglio e danni alle persone per via dell’espulsione dei frammenti.

Fissaggio del dispositivo di protezione anticaduta
Messa in funzione
Indicazioni operative