# Пайдалану нұсқаулары

##

Ешқашан электр құралын бұрандалы соташықтан күштеп ажыратуға әрекеттенбеңіз. Бұл күтпеген іске қосылуға, нәтижесінде дене жарақатын алуға немесетарақтардың (3) және электр құралының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Кесуді мерзімінен бұрын тоқтатқыңыз келсе, ажыратқышты (14) босатыңыз. Электр құралы өшеді. Ауыстырып-қосқышты (13) кері бұру күйіне (b күйі, ) орналастырып, бұрандалы соташық толығымен тарақтардан (3) босатылып, электр құралы толық ашылған күйде тоқтатылғанша оны ұстап тұру арқылы ажыратқышты (14) басыңыз.

##

Ілгектің (15) көмегімен электр құралын, мысалы, сатыға ілуге болады. Бұл үшін ілгекті (15) сыртқа бұраңыз.

Электр құралын пайдаланған кезде ілгекті (15) орнына түскенше қайта жинаңыз.

Ілгек (15) электр құралын адамға (мысалы, белдікке) бекітуге арналмаған. Электр құралын еш жағдайда желді жерде немесе тұрақсыз болуы мүмкін бетке ілмеңіз.

##

Мықтап бекітілген бұрандалы соташықты кескіңіз келсе (мысалы, ғимараттың төбесіне немесе қабырғасына орнатылған бұрандалы соташық) келесі қадамды орындаңыз.
Бұрандалы соташық бағыттауышы (5) кесілетін бұранда өлшеміне сай реттелгеніне және тарақтар (3) толығымен ашылғанына көз жеткізіңіз. Электр құралын бұрандалы соташықтың тарақтардың (3) арасында болатындай күйде орналастырыңыз. Бұрандалы соташық бұрандалы соташық бағыттауышына (5) жанасып тұрғанда, бұрандалы соташықтың бұрандасын қозғалмайтын тарақпен туралаңыз.
Бос қолыңызбен бұрандалы соташықтың кесілген бөлігін ұстаңыз, себебі ол кесу процесінен кейін құлап кетуі мүмкін. Электр құралын мықтап ұстап, реакция күшін есептеңіз. Ажыратқышты (14) кесу процесі аяқталғанша басып тұрыңыз.
Тереңдік шектегішін (10) бұрандалы соташықты беттен белгілі бір қашықтықта кесу үшін пайдалануға болады. Тереңдік шектегішін (10) бетпен жанастырмас бұрын, тереңдік шектегішінің ұшы (10) мен электр құралының беттік жағында (1) кірдің жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, бетті ластауыңыз мүмкін.
Тереңдік шектегішін (10) қалаған өлшемге орнатыңыз. Электр құралын тереңдік шектегішінің ұшы бұрандалы соташық шығып тұрған бетке жанасатындай етіп орналастырыңыз және кесу процесін жоғарыда сипатталғандай жалғастырыңыз.

##

Қарапайым жұмыстар үшін электр құралын бір қолмен ұстап, екінші қолмен кесілетін бұрандалы соташыққа бағыттау арқылы бұрандалы соташықтарды кесуге болады. Мұны істеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.
Бұрандалы соташық бағыттауышы (5) кесілетін бұранда өлшеміне сай реттелгеніне және тарақтар (3) толығымен ашылғанына көз жеткізіңіз.
Электр құралын бұрандалы соташықтың тарақтардың (3) арасында болатындай күйде орналастырыңыз. Бұрандалы соташық бұрандалы соташық бағыттауышына (5) жанасып тұрғанда, бұрандалы соташықтың бұрандасын қозғалмайтын тарақпен туралаңыз. Кесу процесінен кейін кесілген бөліктәі құлап кететінін есте сақтаңыз. Электр құралы мен бұрандалы соташықты мықтап ұстап, реакция күшін есептеңіз.
Ажыратқышты (14) кесу процесі аяқталғанша басып тұрыңыз. Ұзын бұрандалы соташықтарды немесе қолмен ұстауға қиынға соғатын үлкен өлшемді бұранданы кескен жағдайда, электр құралын бүйірлік жанасу ауданымен (12) көлденең бетке орналастырыңыз (M суретін қараңыз).
Электр құралын бір қолыңызбен басқарыңыз, ал екінші қолыңызбен кесілетін бұрандалы соташықты мықтап ұстаңыз. Мұны істеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз. Бұрандалы соташық бағыттауышы (5) кесілетін бұранда өлшеміне сай реттелгеніне және тарақтар (3) толығымен ашылғанына көз жеткізіңіз. Бұрандалы соташықты тарақтардың (3) арасында болатындай күйде орналастырыңыз. Бұрандалы соташық бұрандалы соташық бағыттауышына (5) жанасып тұрғанда, бұрандалы соташықтың бұрандасын қозғалмайтын тарақпен туралаңыз. Электр құралы мен бұрандалы соташықты мықтап ұстап, реакция күшін есептеңіз. Ажыратқышты (14) кесу процесі аяқталғанша басып тұрыңыз.
Бос бұрандалы соташықтарды алдын ала белгіленген ұзындыққа кесу үшін қосымша келесі қадамдарды орындаңыз. Тереңдік шектегішін (10) қалаған өлшемге орнатыңыз. Тиісті затты тереңдік шектегішіне (10) жанасатындай орналастырыңыз. Бұрандалы соташықты жоғарыда сипатталғандай электр құралына орналастырыңыз және оның затқа тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Орналастырылған затты жылжытып жібермеңіз.

##

Электр құралын сақтаған жағдайда, аккумуляторды (6) алып тастаңыз.

Тарақтар (3) мен қозғалатын бөлшектерден шаңды кетіріңіз.

##

Жұп тарақ әрдайым екі тарақтан (3) тұрады: бір тарағы бір нүктемен, ал екінші тарағы екі нүктемен белгіленген. Тозған немесе зақымдалған тарақтарды әрдайым жұбымен ауыстырыңыз қараңыз Тарақтарды монтаждаңыз (A−E суреттерін қараңыз).
Жұп тарақтарды қозғалмалы бекіткіш (2) пен қозғалмайтын бекіткіш (4) арасында ауыстыруға болады.
нұсқау: екі тарақтың (3) кесілетін бұранда өлшеміне сәйкес бағытталатынына көз жеткізіңіз (D суретін қараңыз). Метрикалық бұранда өлшемдеріне арналған тарақтың (3) әр бұранда өлшеміне арналған кесу жиегі болады. Бұл тарақтың таңбаланған жағында орналасқан (3). Тарақтарды (3) тек дұрыс күйде бұрауға болады: екі таңбаланған жағы бір-біріне қарама-қарсы қойылады.