# 추락방지장치 고정하기(그림 B 참조)

지침: 전동공구가 떨어지지 않도록 고정하려면, 시스템 무게에 맞는 추락방지장치 (22) 를 사용해야 합니다. 추락방지장치에 허용되는 최대 길이는 1.1 m입니다. 전동공구에 허용되는 고정 부위 (21) 를 반드시 확인하십시오.

추락방지장치로는 소 매듭으로 고정된 밴드 또는 댐퍼를 갖춘 추락방지장치를 사용하십시오.

추락방지장치 (22) 고정 시 반드시 해당 사용 설명서 내용을 확인하십시오.

- 추락방지장치의 반대편은 반드시 안정적인 구조물(예: 건물 또는 비계)에 고정하도록 하고 절대 사용자 자신에게 고정시키지 마십시오.
  추락방지장치는 자유롭게 움직일 수 있어야 하며, 정해진 고정점 (23) 및 전동공구의 허용되는 고정 부위 (21) 에만 고정해야 합니다.
  정해진 고정점 (23) 은 추락 시 사용자를 감싸거나 위협하는 일 없이 전동공구가 안전한 곳에 자유롭게 떨어질 수 있게 하십시오.

추락방지장치 (22) 를 손잡이 (17) 에 끼우고 카라비너 쪽을 슬링에 통과시키십시오. 슬링을 조일 때는 슬링이 전동공구의 고정점 (21) 에 올바르게 배치되어 있고 비틀어지지 않았는지 확인하십시오. 사용하기 전에 항상 추락방지장치가 전동공구 및 고정점 (23) 에 올바르게 부착되어 있는지 확인하십시오.