# Bắt Đầu Vận Hành

##

- Luôn gạt công tắc đảo (13) vào vị trí khóa , nếu bạn không dùng dụng cụ điện.

- Đảm bảo công tắc đảo ở đúng vị trí trước khi vận hàng (13) .

- Không di chuyển công tắc đảo (13), nếu công tắc kích hoạt (14) được nhấn. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng dụng cụ điện.

Để bắt đầu chế độ cắt, hãy đặt công tắc đảo (13) đến vị trí cắt (vị trí a, ) và nhấn công tắc kích hoạt (14). Để đảo ngược hướng di chuyển, hãy đặt công tắc đảo (13) về vị trí đảo ngược (vị trí b, ) và giữ công tắc đảo ở vị trí này trong khi nhấn công tắc kích hoạt. Khi bạn nhả công tắc đảo và công tắc kích hoạt, dụng cụ điện sẽ tự động chuyển sang vị trí khóa . Nếu bạn liên tục kéo công tắc kích hoạt (14), dụng cụ điện sẽ hoàn thành một chu kỳ đầy đủ và tự động dừng ở vị trí mở hoàn toàn. Để khóa công tắc kích hoạt (14), hãy đặt công tắc đảo (13) đến vị trí khóa . Trong vị trí này, không thể nhấn công tắc kích hoạt (14).

Lưu ý: Không cắt thanh ren khi hướng chuyển động bị đảo ngược! Điều này sẽ làm hỏng dụng cụ điện. Chỉ vận hành dụng cụ điện theo hướng ngược lại khi chạy không tải và mở hoàn toàn lưỡi cắt (3).

Lưu ý: Nếu bạn nhả công tắc kích hoạt (14) sau khi cắt trong khi các lưỡi cắt mở ra (3) và đặt công tắc đảo (13) vào vị trí đảo, các lưỡi cắt sẽ đóng lại. Chúng sẽ mở lại khi bạn nhấn công tắc kích hoạt lần nữa.

##

Tại đường dẫn thanh ren (5) hãy điều chỉnh kích thước ren của thanh ren cần cắt. Thao tác này giúp đưa bề mặt đỡ M6/M8 và M10/M12 cho thanh ren vào đúng hướng.
Trước khi nhấn công tắc kích hoạt (14), hãy lắp thanh ren vào sao cho ren của nó thẳng hàng với ren của lưỡi cắt (3) của giá lắp cố định (4). Căn chỉnh ren không đúng có thể khiến lưỡi cắt (3) bị gãy và gây thương tích cho người do các mảnh vỡ bắn ra hoặc làm hỏng ren của thanh ren khiến đai ốc không thể vặn chặt được nữa.
Trước khi cắt, đặt thanh ren vuông góc với đường cắt (19) (xem hình G) và đảm bảo thanh ren tiếp xúc tốt với đường dẫn thanh đã điều chỉnh trước đó.
Để khởi động chế độ cắt hãy đảm bảo công tắc đảo (13) ở trong vị trí cắt (Vị trí a, , xem Hình C) và nhấn công tắc kích hoạt (14) liên tục. Lưỡi cắt trên giá lắp di động (2) chồng lên luỗi cắt trên giá lắp cố định (4) rồi quay trở lại. Nếu bạn nhả công tắc kích hoạt (14) trước khi hoàn tất quá trình cắt, lưỡi cắt (3) sẽ dừng lại.

Lưu ý: Nếu bạn cắt thanh ren làm bằng kim loại dẻo, ví dụ thép không gỉ, có thể tạo ra các gờ ở cuối vết cắt. Trong trường hợp này, hãy loại bỏ các gờ bằng giũa.

##

Nếu bạn liên tục nhấn công tắc kích hoạt (14), lưỡi cắt (2) và (4) sẽ đóng lại (3) một lần trước khi trở về vị trí mở hoàn toàn rồi dừng lại. Nhả công tắc kích hoạt (14) và nhấn lại để bắt đầu trình tự cắt tiếp theo.

##

Chìa khóa lục giác đi kèm (8) có thể được cất giữ an toàn trên dụng cụ điện. Để tháo chìa khóa lục giác, hãy tháo pin và rút chìa khóa lục giác ra. Sau khi sử dụng, cất lại chìa khóa lục giác vào dụng cụ điện và lắp pin vào.

##

Đèn làm việc (16) cho phép chiếu sáng vùng làm việc khi điều kiện ánh sáng không phù hợp.

Thận trọng: Không nhìn trực tiếp vào đèn!

Nhẹ nhàng nhấn công tắc kích hoạt (14) để bật đèn làm việc (16) mà không cần bật động cơ. Nhấn hết công tắc kích hoạt nếu bạn muốn cắt thanh ren. Đèn làm việc sẽ tự động bật trong quá trình vận hành. Đèn vẫn sáng cho đến khi công tắc kích hoạt được nhấn. Đèn làm việc sẽ tắt sau khoảng 15 giây kể từ khi công tắc kích hoạt được nhả ra.

##

Để thực hiện các đường cắt chính xác, hãy định vị đường dẫn thanh ren (5)̈ theo đường kính của thanh ren cần cắt (M6/M8 hoặc M10/M12).

Đặt thanh ren vuông góc với đường cắt trước khi cắt (19). Đảm bảo các ren của thanh ren và các ren của lưỡi cắt cố định ăn khớp với nhau (xem Hình K). Ngoài ra, hãy đảm bảo thanh ren tiếp xúc tốt với cả hai bề mặt của đường dẫn thanh (xem hình G) và giữ thanh ren ở vị trí này bằng tay cầm chắc chắn. Quá trình cắt tạo ra lực phản ứng có thể làm nghiêng thanh ren. Nghiêng thanh ren có thể dẫn đến chất lượng cắt kém, thanh ren bị kẹt, làm hỏng lưỡi cắt hoặc thanh ren. Do đó, hãy giữ thanh ren theo đúng hướng đã mô tả trong quá trình cắt.

##

Sử dụng cỡ định độ sâu (10) nếu bạn muốn cắt các thanh ren có cùng độ dài hoặc nếu bạn muốn cắt các thanh ren có phần nhô ra xác định so với bề mặt.
Nhấn nút (9) và dẫn cỡ định độ sâu vào. Đảm bảo rằng mặt răng của cỡ đinh độ sâu hướng về phía mặt răng của nút. Cỡ định độ sâu (10) có hai thang đo (Milimet và Inch). Bạn có thể xoay cỡ định độ sâu (10) để sử dụng thang đo mong muốn. Căn chỉnh giá trị chiều dài mong muốn trên cỡ định độ sâu (10) với bề mặt tham chiếu của cỡ định độ sâu (11) (xem hình I). Để khóa cỡ định độ sâu, hãy nhả nút (9).

Không mang dụng cụ điện bằng cách nắm vào cỡ định độ sâu (10). Nếu không, dụng cụ điện có thể rơi xuống và gây thương tích cho người và/hoặc hư hỏng cho dụng cụ điện.