# Kasutuselevõtt

##

- Seadke ümberlüliti (13) alati lukustusasendisse , kui te elektrilist tööriista ei kasuta.

- Veenduge enne kasutamist, et ümberlüliti (13) on õiges asendis.

- Ärge liigutage ümberlülitit (13) kui päästiklülitit (14) vajutatakse. See võib elektrilist tööriista kahjustada.

Lõikamisrežiimi käivitamiseks seadke ümberlüliti (13) lõikamisasendisse (asend a, ) ja vajutage päästiklülitit (14). Liikumissuuna ümberpööramiseks seadke ümberlüliti (13) vastupidisesse asendisse (asend b, ) ja hoidke ümberlülitit selles asendis vajutatult ning samal ajal vajutage päästiklülitit. Kui lasete ümberlüliti ja päästiklüliti lahti, lülitub elektriline tööriist iseseisvalt lukustusasendisse . Kui vajutate päästiklülitit (14) pidevalt, läbib elektriline tööriist täistsükli ja peatub automaatselt täielikult avatud asendis. Päästiklüliti (14) lukustamiseks seadke ümberlüliti (13) lukustusasendisse . Selles asendis ei saa päästiklülitit (14) vajutada.

Juhis: ärge lõigake keermestatud vardaid, kui liikumissuund on vastupidine! See kahjustab elektrilist tööriista. Käitage elektrilist tööriista vastupidises liikumissuunas ainult tühikäigul ja lõikepakkide (3) täielikuks avamiseks.

Juhis: kui lasete päästiklüliti (14) pärast lõikamist lahti, samal ajal kui lõikepakid (3) avanevad ja seate ümberlüliti (13) vastupidisesse asendisse, siis lõikepakid sulguvad. Need avanevad uuesti, kui vajutate uuesti päästiklülitit.

##

Seadistage keermestatud varda juhikul (5) lõiatava keermestatud varda keermesuurus. Seeläbi viiakse toetuspind M6/M8 ja M10/M12 keermestatud varda jaoks õigesse asendisse.
Sisestage keermestatud varras enne päästiklüliti (14) rakendamist nii, et selle keermed vastaksid lõikepaki (3) keermetele statsionaarses kinnituskohas (4). Keermete ebaõige joondamine võib põhjustada lõikepakkide (3) purunemise ja väljapaiskuvate killukeste tõttu ka kehavigastusi või kahjustada keermestatud varda keermeid, nii et mutrit ei ole enam võimalik peale keerata.
Paigutage keermestatud varras enne lõikamist lõikejoonega täisnurga alla (19) (vt joonist G) ja jälgige, et keermestatud vardal oleks hea kontakt eelnevalt seadistatud vardajuhikuga.
Lõikamisrežiimi käivitamiseks veenduge, et ümberlüliti (13) oleks lõikamisasendis (asend a, , vt joonist C) ja vajutage päästiklülitit (14) pidevalt. Lõikepakk liikuvas kinnituskohas (2) kattub lõikepakiga statsionaarses kinnituskohas (4) ja pöördub siis tagasi. Kui lasete päästiklüliti (14) enne lõike lõpuleviimist lahti, jäävad lõikepakid (3) seisma.

Juhis: kui lõikate keermestatud varrast, mis on valmistatud plastilisest metallist, näiteks roostevabast terasest, võivad lõikamise lõpus tekkida karedad kohad. Sellisel juhul eemaldage need karedad kohad viiliga.

##

Kui vajutate päästiklülitit (14) pidevalt, sulguvad kinnituskohad (2) ja (4) lõikepakkidel (3) üks kord, enne kui need täielikult avatud asendisse tagasi pöörduvad ja siis seisma jäävad. Laske päästiklüliti (14) lahti ja vajutage seda uuesti, et alustada järgmist lõikamistsüklit.

##

Kaasasolevat sisekuuskantvõtit (8) võib hoida kadumiskindlalt elektrilisel tööriistal. Sisekuuskantvõtme väljavõtmiseks eemaldage aku ja tõmmake sisekuuskantvõti välja. Pärast kasutamist pange sisekuuskantvõti uuesti elektrilisse tööriista hoiule ja sisestage aku.

##

Töövalgusti (16) võimaldab ebasoodsates valgustingimustes tööpiirkonda valgustada.

Ettevaatust: ärge vaadake otse lampi!

Vajutage päästiklülitit (14) ainult kergelt, et lülitada sisse töövalgusti (16) ilma seejuures mootorit sisse lülitamata. Vajutage päästiklülitit täielikult, kui soovite keermestatud vardaid lõigata. Töövalgusti lülitatakse töö ajal automaatselt sisse. Lamp põleb seni, kui päästiklülitit vajutatakse. Töövalgusti kustub umbes 15 sekundi järel pärast päästiklüliti lahtilaskmist.

##

Täpsete lõigete tegemiseks viige keermestatud varda juhik (5)̈ olenevalt lõigatava keermestatud varda läbimõõdust asendisse (M6/M8 või M10/M12).

Paigutage keermestatud varras enne lõikamist vertikaalselt lõikejoonega (19). Jälgige, et keermestatud varda keermed ja statsionaarse lõikepaki keermed omavahel haarduksid (vt joonist K). Jälgige, et keermestatud vardal oleks hea kontakt vardajuhiku mõlema pinnaga (vt joonist G) ja hoidke keermestatud varrast tugeva haardega selles asendis. Lõikamisprotsessis tekib reaktsioonijõud, mis võib keermestatud varrast kallutada. Keermestatud varda kaldumine võib põhjustada halba lõikekvaliteeti, keermestatud varda kinnijäämist, lõikepakkide või keermestatud varda kahjustusi. Hoidke seetõttu keermestatud varrast lõikamise ajal kirjeldatud suunas.

##

Kasutage sügavuspiirikut (10), kui soovite lõigata sama pikkusega keermestatud vardaid või lõigata maha pinna suhtes määratletud üleulatuvusega keermestatud vardaid.
Vajutage nuppu (9) ja sisestage sügavuspiirik. Jälgige seejuures, et sügavuspiiriku hammastatud külg oleks suunatud nupu hammastatud külje suunas. Sügavuspiirikul (10) on kaks mõõduskaalat (millimeeter ja toll). Võite sügavuspiirikut (10) pöörata, et kasutada soovitud skaalat. Joondage oma soovitud pikkuse väärtus sügavuspiirikul (10) sügavuspiiriku (11) võrdluspinnaga (vt joonist I). Sügavuspiiriku lukustamiseks laske nupp (9) uuesti lahti.

Ärge kandke elektrilist tööriista sügavuspiirikust (10). Vastasel korral võib elektriline tööriist maha kukkuda ja põhjustada inimvigastusi ja/või elektrilise tööriista kahjustusi.