# Tekniset tiedot

Kierretankoleikkuri |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Leikkuuteho
Pehmeä teräs |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Ruostumaton teräs |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Mitat (P x L x K) | mm | 221 x 133 x 272
PainoA) | kg | 3,4
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäB) ja säilytyksessä | °C | –20…+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18...

A)

  Ilman akkua (akkujen painon voi tarkastaa osoitteesta www.bosch-professional.com)

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.