# Igangsetting

##

- Sett alltid bryteren (13)i låst posisjon når du ikke bruker elektroverktøyet.

- Sørg for at bryteren er i riktig posisjon før(13) bruk.

- Ikke beveg bryteren (13)når utløserbryteren er(14) aktivert. Dette kan skade elektroverktøyet.

For å starte kutting, sett bryteren (13) til skjæreposisjon (posisjon a, ) og trykk på utløserbryteren (14). For å reversere bevegelsesretningen, sett bryteren (13) til reversposisjon (posisjon b, og hold bryteren i denne posisjonen mens du trykker på utløserbryteren. Når du slipper bryteren og utløserbryteren, skifter elektroverktøyet automatisk til låseposisjon . Når du kontinuerlig trykker på avtrekkeren, (14) går elektroverktøyet gjennom en hel syklus og stopper automatisk i helt åpen stilling. For å låse utløserbryteren, (14) sett bryteren (13) til låst stilling . I denne posisjonen kan utløserbryteren (14) ikke betjenes.

Merk: Ikke kutt gjengestangen i motsatt bevegelsesretning! Dette vil skade elektroverktøyet. Bruk elektroverktøyet kun i motsatt bevegelsesretning på tomgang og for å åpne (3) knivsettet helt.

Merk: Hvis du slipper utløserbryteren (14) etter kutting mens knivsettet åpnes og flytter bryteren (3) til revers posisjon, (13) vil knivsettet lukkes. De åpnes igjen når du trykker på utløserbryteren igjen.

##

Bruk gjengelederen til å stille størrelsen på (5) gjengestangen som skal kuttes. Dette bringer M6/M8 og M10/M12 støtteoverflaten for gjengestangen i riktig orientering.
Før du betjener utløserbryteren, sett inn gjengestangen (14) slik at gjengene samsvarer med gjengene til knivsettet (3) til den stasjonære (4) holderen. Feil innretting av gjengene kan føre til at knivsettet (3) brekker og forårsake personskade på grunn av utkastede fragmenter eller skade på gjengene til gjengestangen, noe som gjør det umulig å skru på en mutter.
Før du skjærer, plasser gjengestangen i rett vinkel på skjærelinjen (19) (se bilde G) og sørg for at gjengestangen er i god kontakt med den tidligere justerte stangføringen.
For å starte kutteprosessen sørg for at skiftebryteren (13) er i kutteposisjon (posisjon a, , se bilde C) og trykk utløserbryteren (14) kontinuerlig. Knivsettet på den bevegelige holderen overlapper (2) knivsettet på den stasjonære holderen og går (4) deretter tilbake. Hvis du slipper utløserbryteren (14) før du fullfører kuttet, vil knivene (3) stoppe.

Merk: Hvis du kutter en gjengestang av duktilt metall, for eksempel rustfritt stål, kan det oppstå grader ved kuttet. Fjern i så fall grader med en fil.

##

Når du kontinuerlig trykker (14) på utløserbryteren, lukkes akslene (4) og (2) knivsettet (3) én gang før de går tilbake til helt åpen posisjon og deretter stopper. Slipp utløserbryteren (14) og trykk på den igjen for å starte neste skjæresekvens.

##

Den medfølgende unbrakonøkkelen (8) kan oppbevares trygt på elektroverktøyet. For å fjerne unbrakonøkkelen, fjern batteriet og trekk ut unbrakonøkkelen. Etter bruk lagrer du unbrakonøkkelen tilbake i elektroverktøyet og setter inn batteriet.

##

Arbeidslyset (16) gjør at arbeidsområdet kan belyses under ugunstige lysforhold.

Forsiktig: Ikke se rett inn i lampen!

Bare trekk lett i utløserbryteren (14) for å slå på arbeidslyset (16) uten å slå på motoren. Trykk utløserbryteren helt ned når du skjærer gjengestenger. Arbeidslyset tennes automatisk under drift. Lampen lyser så lenge utløserbryteren er trykket inn. Arbeidslyset vil slå seg av ca. 15 sekunder etter at du slipper utløserbryteren.

##

For å gjøre nøyaktige kutt, plasser gjengelederen, (5) ̈ avhengig av diameteren på gjengestangen, som skal kuttes (M6/M8 eller M10/M12).

Før du kutter, plasser gjengestangen vinkelrett på skjærelinjen. (19) Pass på at gjengene på gjengestangen og gjengene til det stasjonære knivsettet går i inngrep (se bilde K). Pass også på at gjengestangen har god kontakt med begge overflater på stangføringen (se bilde G) og hold gjengestangen i denne posisjonen med et fast grep. Kutteprosessen skaper en reaksjonskraft som kan vippe gjengestangen. Å vippe gjengestangen kan føre til dårlig kuttekvalitet, fastklemming av gjengestangen, skade på knivsettet eller gjengestangen. Hold derfor gjengestangen i retningen som er beskrevet under kutting.

##

Bruk dybdeanlegget (10)hvis du ønsker å kutte gjengestenger av samme lengde eller hvis du ønsker å kutte gjengestenger med et definert overheng fra en overflate.
Trykk på knappen (9) og sett inn dybdeanlegget. Pass på at den taggete siden av dybdeanlegget vender mot den taggete siden av nøkkelen. Dybdeanlegget (10) har to måleskalaer (millimeter og tommer). Du kan rotere dybdeanlegget (10) for å bruke ønsket skala. Juster verdien av ønsket lengde på dybdanlegget (10) med referanseflaten til dybdeanlegget (11) (se bilde I). Slipp knappen for å låse dybdeanlegget (9).

Ikke bær elektroverktøyet i dybdeanlegget (10). Ellers kan elektroverktøyet falle og forårsake personskade og/eller skade på elektroverktøyet.