# Fästa fallsäkringen (se bild B)

Observera: för att säkra elverktyget mot att falla ska en fallsäkringsanordning (22) som är lämplig för systemvikten användas. Maximalt tillåten längd för fallsäkringsanordningen ligger på 1,1 m. Observera tillåtet fästområde (21) på elverktyget.

Använd helst fallsäkringsanordningen med en bandslinga som förankrats med lärkhuvud, eller en fallsäkringsanordning med stötdämpare.

Observera bruksanvisningen för fallsäkringsanordningen (22) när du fäster den.

- Fallsäkringsanordningens andra sida måste förankras i en stabil struktur (t.ex. i byggnaden eller i en byggnadsställning) och aldrig i användaren själv.
  Fallsäkringsanordningen måste kunna röra sig fritt och får endast vara förankrad i den fixerade fästpunkten (23) inom det tillåtna fästområdet (21) på elverktyget.
  Välj en fixerad fästpunkt (23) där elverktyget kan falla fritt i fallsäkringsanordningen utan att snärja in användaren eller på annat sätt utsätta denne för risk.

Trä öglan på fallsäkringsanordningen (22) genom handtaget (17) och dra karbinänden genom öglan. Se till att öglan ligger som den ska i fästområdet (21) och inte är snodd när du drar åt den. Kontrollera alltid fallsäkringsanordningen och att den sitter fäst som den ska i både elverktyget och fästpunkten (23) innan du använder verktyget.