# Putoamissuojaimen kiinnittäminen (katso kuva B)

Huomautus: sähkötyökalun putoamisen estämiseksi pitää käyttää järjestelmän painolle soveltuvaa putoamissuojainta (22). Putoamissuojaimen suurin sallittu pituus on 1,1 m. Huomioi ehdottomasti sähkötyökalussa oleva sallittu kiinnitysalue (21).

Käytä putoamissuojaimena mieluiten ankkuriompeleella vahvistettua hihnasilmukkaa tai putoamisen vaimentimella varustettua putoamissuojainta.

Noudata putoamissuojaimen (22) kiinnityksessä ehdottomasti suojaimen käyttöohjeita.

- Kiinnitä putoamissuojaimen toinen pää ehdottomasti tukevaan rakenteeseen (esim. seinään tai telineeseen) eikä missään tapauksessa työkalun käyttäjään.
  Putoamissuojaimen pitää sallia esteetön liike, ja sen saa kiinnittää vain kiinteään asennuskohtaan (23) ja sähkötyökalussa olevaan sallittuun kiinnitysalueeseen (21).
  Varmista kiinteän asennuskohdan (23)valinnassa, että sähkötyökalu pääsee putoamistapauksessa putoamaan esteettömästi putoamissuojaimeen niin, ettei laite voi takertua käyttäjään tai vaarantaa hänen turvallisuuttaan.

Aseta putoamissuojaimen (22) silmukka kahvan (17) läpi ja ohjaa karabiinipuoli silmukan läpi. Varmista silmukkaa kiinni vetäessäsi, että se on oikein kiinnitysalueella (21) eikä se ole kierteellä. Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa putoamissuojain, sen asianmukainen kiinnitys sähkötyökaluun ja asennuskohta (23).