# Prevádzka

- Závitové čeľuste (3), ak sú rezné hrany vyštiepené alebo zdeformované (pozri obrázok E). Dodržujte ďalšie upozornenia pozri Výmena závitových čeľustí.

- Závitové čeľuste (3) sú extrémne ostré. Preto sa nikdy nepribližujte rukami k rezným hranám a pohyblivým dielom. Nerežte krátke obrobky, pri ktorých by sa mohli ruky dostať do blízkosti závitových čeľustí. Hrozí nebezpečenstvo ťažkého zranenia alebo amputácie končatín.

- Skontrolujte, či sú na elektrickom náradí namontované závitové čeľuste (3) správnej veľkosti a či majú obidve závitové čeľuste správnu orientáciu. Pred rezaním skontrolujte veľkosť závitu vyrazenú na závitových čeľustiach.

- Pred stlačením spúšťacieho spínača (14) založte závitovú tyč tak, aby sa jej stúpanie závitu zhodovalo so stúpaním závitu stacionárnej závitovej čeľuste. Nesprávne nasmerovanie závitovej tyče môže spôsobiť zlomenie závitových čeľustí a vymrštené úlomky môžu poraniť osoby.

Upevnenie zaisťovacej pomôcky proti pádu
Uvedenie do prevádzky
Upozornenia týkajúce sa prác