# Υποδείξεις ασφαλείας για κόφτες κοχλιοτομημένων ράβδων

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Έτσι προστατεύονται τα μάτια σας από θραύσματα σωματιδίων του υλικού.

Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τις σιαγόνες κοπής και τα κινούμενα εξαρτήματα. Τα δάχτυλα μπορεί να πιαστούν στον μηχανισμό κοπής και να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.

- Κρατάτε το πρόσωπό σας μακριά από τον μηχανισμό κοπής. Κατά τη διάρκεια της κοπής μπορούν να εκσφενδονιστούν θραύσματα της κοχλιοτομημένης ράβδου και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- Μην επεξεργαστείτε κανένα υλικό που βρίσκεται υπό τάση και κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής. H επαφή με ένα υλικό που βρίσκεται υπό τάση μπορεί να θέσει τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου επίσης υπό τάση και να προκαλέσει έτσι ηλεκτροπληξία.

- Κατά την επεξεργασία των κοχλιοτομημένων ράβδων φοράτε γάντια. Οι ακμές και τα γρέζια του επεξεργαζόμενου κομματιού είναι κοφτερά και μπορεί να είναι ακόμη πολύ ζεστά αμέσως μετά την επεξεργασία.

- Ασφαλίστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι. Ένα επεξεργαζόμενο κομμάτι συγκρατιέται ασφα‌λέστερα με μια διάταξη σύσφιγξης ή με μια μέγγενη παρά με το χέρι σας.

- Για ασφαλή επεξεργασία μακριών ή μεγάλων κοχλιοτομημένων ράβδων, το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να τοποθετηθεί σε μια οριζόντια επιφάνεια με τη βοήθεια των επιφανειών έδρασης. Δεν επιτρέπεται να σφιχτεί σε μια μέγγενη ή να στερεωθεί πάνω σε έναν πάγκο εργασίας.

- Μην τοποθετήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο πάνω στα γρέζια του επεξεργαζόμενου κομματιού. Μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά και βλάβη του ηλεκτρικού εργαλείου.

- Προσέχετε πάντοτε την ασφαλή στήριξη κυρίως στις εργασίες σε υπερηψωμένη θέση. Κρατήστε την κοχλιοτομημένη ράβδος κατά τη διάρκεια και μετά την κοπή σταθερά, για να μην πέσει κάτω η κομμένη κοχλιοτομημένη ράβδος. Μια κομμένη κοχλιοτομημένη ράβδος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

- Κατά την εργασία σε υψηλότερη θέση ασφαλίστε το ηλεκτρικό εργαλείο επαρκώς με εξοπλισμό προστασίας από πτώση και προσέξτε, να μη βρίσκεται κανένα άτομο κάτω από την περιοχή εργασίας. Κατά την εργασία πάνω από το κεφάλι χρησιμοποιείτε προστασία κεφαλής. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε υλικές ζημιές και τραυματισμούς ατόμων σε περίπτωση ακούσιας πτώσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

- Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι ανα‌θυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευ‌στικές οδούς.

- Μην τροποποιήσετε και μην ανοίξετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυ‌νος βραχυκυκλώματος.

- Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία. Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.

- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή. Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτιση.

| Προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, ρύπανση, νερό και υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και βραχυκυκλώματος.