# Tehniskie dati

Vītņstieņa griezējs |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Griešanas jauda
Mīksts tērauds |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Nerūsējošais tērauds |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Izmēri (g x p x a) | mm | 221 x 133 x 272
SvarsA) | kg | 3,4
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ekspluatācijas laikāB) un glabāšanas laikā | °C | −20 … +50
ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V…
ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18...

A)

  bez akumulatora (akumulatoru svaru atradīsiet tīmekļa vietnē www.bosch-professional.com)

B)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.