# Dane techniczne

Obcinak do prętów gwintowanych |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Wydajność cięcia
stal miękka |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
stal szlachetna |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 221 x 133 x 272
WagaA) | kg | 3,4
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 18...

A)

  Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)

B)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.