# Включение электроинструмента

##

- Всегда устанавливайте переключатель (13) в положение блокировки , когда электроинструмент не используется.

- Перед началом работы убедитесь в правильном положении переключателя (13).

- Не перемещайте переключатель (13) при нажатой пусковой кнопке (14). Это может привести к повреждению электроинструмента.

Чтобы запустить режим резки, установите переключатель (13) в положение резки (положение a, ) и нажмите пусковую кнопку (14). Чтобы изменить направление движения, установите переключатель (13) в положение реверса (положение b, ) и удерживайте переключатель в этом положении, нажимая на пусковую кнопку. При отпускании переключателя и пусковой кнопки электроинструмент автоматически переключается в положение блокировки . При непрерывном нажатии на пусковую кнопку (14) электроинструмент проходит полный цикл и автоматически останавливается в полностью открытом положении. Чтобы заблокировать пусковую кнопку (14), установите переключатель (13) в положение блокировки . В этом положении невозможно нажать пусковую кнопку (14).

Указание: Не нарезайте резьбовые шпильки при обратном направлении движения! Это приведет к повреждению электроинструмента. Используйте обратное направления движения электроинструмента только на холостом ходу и для полного раскрытия режущих губок (3).

Примечание — Если после резки отпустить пусковую кнопку (14), когда режущие губки (3) раскрываются, и перевести переключатель (13) в положение реверса, режущие губки закроются. Они снова откроются, когда вы еще раз нажмете пусковую кнопку.

##

Установите на направляющей для шпильки (5) размер нарезаемой резьбы. За счет этого опорная поверхность M6/M8 и M10/M12 для резьбовой шпильки устанавливается в правильное положение.
Перед нажатием пусковой кнопки (14) вставьте резьбовую шпильку так, чтобы ее резьба совпала с резьбой режущей губки (3) в неподвижном держателе (4). Неправильное направление витков резьбы может привести к разрушению режущих губок (3) и травмам от разлетевшихся осколков или повредить резьбу шпильки так, что на нее будет невозможно накрутить гайку.
Перед резкой установите шпильку под прямым углом к линии реза (19) (см. рис. G) и убедитесь, что шпилька плотно прилегает к предварительно настроенной направляющей.
Для запуска режима резки убедитесь, что переключатель (13) находится в положении резки (положение a, , см. рис. C), и непрерывно нажимайте на пусковую кнопку (14). Режущая губка в подвижном держателе (2) накладывается на режущую губку в неподвижном держателе (4) и затем возвращается обратно. Если отпустить пусковую кнопку (14) до завершения резки, режущие губки (3) остановятся.

Примечание — При нарезании резьбы на шпильке из ковкого металла, например из нержавеющей стали, на конце реза могут образоваться заусенцы. В этом случае снимите их напильником.

##

Если непрерывно нажимать на пусковую кнопку (14), держатели (2) и (4) режущих губок (3) закроются один раз, затем вернутся в полностью открытое положение и остановятся. Отпустите пусковую кнопку (14) и нажмите ее снова, чтобы начать следующий этап резки.

##

Во избежание потери ключа с внутренним шестигранником (8) из комплекта поставки его можно хранить на электроинструменте. Снимите аккумулятор и вытащите ключ с внутренним шестигранником. После использования положите ключ обратно в электроинструмент и вставьте аккумулятор.

##

Подсветка (16) позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

Осторожно: Не смотрите прямо на лампу!

Слегка нажмите на пусковую кнопку (14) так, чтобы включить только подсветку (16) , не включая двигатель. Полностью выжмите пусковую кнопку, если хотите начать нарезать резьбу. Подсветка во время работы включается автоматически. Лампа горит, пока нажата пусковая кнопка. После отпускания пусковой кнопки подсветка гаснет примерно через 15 секунд.

##

Для выполнения точных резов установите направляющую шпильки (5)̈ под диаметр нарезаемой резьбы (M6/M8 или M10/M12).

Перед началом резки разместите шпильку перпендикулярно линии реза (19). Убедитесь, что витки резьбы шпильки и витки резьбы неподвижной режущей губки заходят друг в друга (см. рис. K). Также убедитесь, что шпилька имеет хороший контакт с обеими поверхностями направляющей (см. рис. G), и крепко удерживайте шпильку в этом положении. В процессе резки возникает сила реакции, которая может перекосить резьбовую шпильку. Перекос шпильки может привести к ухудшению качества резьбы, заклиниванию шпильки, повреждению режущих губок или самой шпильки. Поэтому во время нарезания резьбы держите шпильку в описанном положении.

##

Используйте ограничитель глубины (10), если нужно нарезать резьбовые концы одинаковой длины или если нужно обрезать резьбовые шпильки с определенным выступанием над поверхностью.
Нажмите кнопку (9) и вставьте ограничитель глубины. Убедитесь, что зубчатая сторона ограничителя глубины обращена к зубчатой стороне кнопки. Ограничитель глубины (10) имеет две измерительные шкалы (миллиметры и дюймы). Вы можете поворачивать ограничитель глубины (10), чтобы использовать нужную шкалу. Направьте значение нужной длины на ограничителе глубины (10) на контрольную поверхность ограничителя глубины (11) (см. рис. I). Чтобы зафиксировать ограничитель глубины, отпустите кнопку (9).

Не переносите электроинструмент за ограничитель глубины (10). так как в этом случае он может упасть, что приведет к травмам пользователя и/или повреждению самого инструмента.