# Arbetsanvisningar

##

Försök aldrig att dra loss elverktyget från gängstången med våld. Det kan orsaka att verktyget startar oväntat, vilket kan leda till personskada eller skada på skärbackarna (3) och elverktyget.

Vill du avbryta snittet i förtid släpper du avtryckarbrytaren (14). Elverktyget stängs av. Ställ omkopplaren (13) i reverseringsläget (läge b, ) och håll den intryckt medan du trycker på avtryckarbrytaren (14) ända tills gängstången lossnat helt från skärbackarna (3) och elverktyget automatiskt stannar i helt öppet läge.

##

Med upphängningskroken (15) kan du hänga upp elverktyget t.ex. på en stege. Sväng då först upp upphängningskroken (15).

Fäll in upphängningskroken (15) igen så att den snäpper fast när du ska använda elverktyget.

Upphängningskroken (15) är inte till för att fästa elverktyget vid en person (t.ex. i bältet). Häng under inga omständigheter upp elverktyget på blåsiga ställen eller på ytor som kan vara ostadiga.

##

Gör så här om du vill kapa en fastsittande gängstång (t.ex. en monterad gängstång i taket eller väggen i en byggnad).
Kontrollera att gängstångsstyrningen (5) är inställd för den gängstorlek som ska kapas och att skärbackarna (3) är helt öppna. Placera elverktyget så att gängstången hamnar mellan skärbackarna (3). Se till att gängstången har kontakt med gängstångsstyrningen (5) och rikta in gängan på gängstången mot den på den stationära skärbacken.
Håll med din fria hand i den avkapade delen på gängstången, eftersom den kan falla ner efter kapningen. Håll elverktyget i ett stadigt grepp och räkna med motkrafter. Håll avtryckarbrytaren (14) intryckt tills kapningsprocessen har slutförts.
Du kan använda djupanslaget (10) för att korta av gängstången till ett bestämt avstånd från en yta. Innan du placerar djupanslaget (10) mot ytan ska du kontrollera att både spetsen på djupanslaget (10) och framsidan (1) på elverktyget är helt fria från smuts. I annat fall kan ytan smutsas ner.
Ställ in djupanslaget (10) på önskat mått. Placera elverktyget så att spetsen på djupanslag vidrör ytan som gängstången sticker ut ur och fortsätt sedan med kapningsproceduren enligt ovanstående beskrivning.

##

Vid enkla jobb kan du kapa gängstänger genom att hålla elverktyget i ena handen och styra gängstången som ska kapas med den andra. Gör då på följande sätt.
Kontrollera att gängstångsstyrningen (5) är inställd för den gängstorlek som ska kapas och att skärbackarna (3) är helt öppna.
Placera elverktyget så att gängstången hamnar mellan skärbackarna (3). Se till att gängstången har kontakt med gängstångsstyrningen (5) och rikta in gängan på gängstången mot den på den stationära skärbacken. Tänk på att den kapade delen faller ner efter kapningen. Håll både elverktyget och gängstången i ett stadigt grepp och räkna med motkrafter.
Håll avtryckarbrytaren (14) intryckt tills kapningsprocessen har slutförts. När du ska kapa långa gängstänger eller grova gängdimensioner som är svåra att hålla för hand, ställer du elverktyget med de tre sidostödytorna (12) mot ett horisontellt underlag (se bild M).
Hantera elverktyget med ena handen medan du med den andra handen styr gängstången som ska kapas med ett stadigt grepp. Gör då på följande sätt. Kontrollera att gängstångsstyrningen (5) är inställd för den gängstorlek som ska kapas och att skärbackarna (3) är helt öppna. Placera gängstången så att den hamnar mellan skärbackarna (3). Se till att gängstången har kontakt med gängstångsstyrningen (5) och rikta in gängan på gängstången mot den på den stationära skärbacken. Håll både elverktyget och gängstången i ett stadigt grepp och räkna med motkrafter. Håll avtryckarbrytaren (14) intryckt tills kapningsprocessen har slutförts.
För att korta av lösa gängstänger till en förinställd längd fortsätter du med följande steg. Ställ in djupanslaget (10) på önskat mått. Placera ett lämpligt föremål så att det vidrör djupanslaget (10). Placera en gängstång på elverktyget enligt ovanstående beskrivning och se även till att den vidrör föremålet. Var försiktig så att du inte rubbar det utplacerade föremålet.

##

Ta bort batteriet (6) när elverktyget ska lagras.

Avlägsna damm från skärbackarna (3) och de rörliga delarna.

##

Ett skärbackspar består alltid av två skärbackar (3) där den ena skärbacken är märkt med en punkt och den andra märkt med två punkter. Byt alltid ut slitna eller skadade skärbackar parvis se Montering av skärbackarna (se bilderna A−E).
Skärbackarna i paret kan skiftas mellan den rörliga hållaren (2) och den stationära hållaren (4).
Anmärkning: Se till att båda skärbackarna (3) har ställts in efter den gängdimension som ska kapas (se bild D). En skärback (3) för metriska gängdimensioner har en skäregg för varje gängdimension. Dessa sitter på den märkta sidan på skärbacken (3). Skärbackarna (3) går endast att skruva fast om de sitter i rätt läge, med de båda märkta sidorna vända mot varandra.