# Технички податоци

Секач за навојни шипки |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Номинален напон | V= | 18
Капацитет на сечење
Мек челик |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Нерѓосувачки челик |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Димензии (Д x Ш x В) | mm | 221 x 133 x 272
ТежинаA) | kg | 3,4
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
Дозволена околна температура при полнењеB) и при складирање | °C | −20 … +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Препорачани полначи |  | GAL 18...

A)

  Без батерија (тежините на батериите може да се најдат на www.bosch-professional.com)

B)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.