# Bruk

- Skift ut knivsettet (3) hvis skjærekantene er sprukket opp eller deformert. (se bilde E). Vær oppmerksom på ytterligere informasjon se Bytte ut knivsett.

- Knivene (3) er ekstremt skarpe. Hold derfor alltid hendene unna skjærekanter og bevegelige deler. Ikke skjær korte arbeidsstykker der hendene dine kan komme i kontakt med knivene. Det er fare for alvorlige skader eller å kutte av lemmer.

- Sørg for at det er montert kniver (3) av riktig størrelse på elektroverktøyet, og at begge knivene er satt i riktig posisjon. Før du kutter må du kontrollere gjengestørrelsen, som er trykt på knivene.

- Før du aktiverer utløserbryteren, (14) må du sette inn gjengestaget slik at gjengene er på linje gjengene på den stasjonære kniven. Feil posisjonering av gjengene kan ødelegge knivene og forårsake personskader på grunn av fragmenter som slynges ut.

Feste fallsikring
Igangsetting
Arbeidshenvisninger