# Biztonsági utasítások menetesszárvágóhoz

Viseljen védőszemüveget. Ez megvédi a szemét a szilánkos anyagrészecskéktől.

Tartsa távol a kezeit a vágópofáktól és a mozgó alkatrészektől. Az ujjakat a vágószerkezet elkaphatja, és súlyos sérüléseket okozhat.

- Tartsa távol az arcát a vágószerkezettől. A menetes szár darabkái a vágás során elszabadulhatnak és sérüléseket okozhatnak.

- Ne dolgozzon feszültség alatt lévő anyagon, és az elektromos kéziszerszámot a szigetelt markolatrészeknél fogja meg. Ha a készülék egy feszültség alatt lévő anyaghoz ér, a készülék fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek, ami áramütéshez vezethet.

- A menetes szárak megmunkálása során viseljen kesztyűt. A munkadarab élei és forgácsai élesek, és közvetlenül a megmunkálás után még forróak lehetnek.

- A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően rögzítse. Egy befogó szerkezet‌tel vagy satuval rögzített munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak a kezével tartaná.

- A hosszú vagy nagyméretű menetes rudak biztonságos megmunkálásához az elektromos kéziszerszám a felfekvő felületek segítségével vízszintes felületre helyezhető. Az elektromos kéziszerszámot nem szabad befogni satuba vagy munkapadra rögzíteni.

- Ne helyezze az elektromos kéziszerszámot a munkadarab forgácsára. Az elektromos kéziszerszám megsérülhet és meghibásodhat.

- Mindig ügyeljen arra, hogy biztonságosan álljon, különösen, ha magasabban dolgozik. A vágás során és után erősen fogja a menetes szárat, hogy megakadályozza a levágott menetes szár leesését. A levágott menetes szár súlyos személyi sérülést okozhat.

- Magasabban végzett munka esetén az elektromos kéziszerszámot megfelelően biztosítsa leesés elleni védőeszközzel, és ügyeljen rá, hogy a működési terület alatt ne tartózkodjanak személyek. Fej fölött végzett munka esetén viseljen fejvédőt. Így megakadályozhatja az anyagi károkat és a személyi sérüléseket, ha az elektromos kéziszerszám véletlenül leesik.

- Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.

- Ne módosítsa és nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll a rövidzárlat veszélye.

- Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják. Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

- Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja. Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.

| Óvja meg az elektromos kéziszerszámot a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tűztől, a szennyezésektől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.