# Feste fallsikring (se bilde B)

Merknad: En fallsikringsanordning (22) som er egnet for vekten på systemet skal brukes som beskyttelse mot at elektroverktøyet faller ned. Den maksimalt tillatte lengden på fallsikringen er 1,1 m. Det er svært viktig å bruke tillatt festeområde (21) på elektroverktøyet.

Som fallsikring bruker du fortrinnsvis en båndslynge festet med ankerstikk eller en fallsikring med falldemper.

Det er svært viktig å følge bruksanvisningen for fallsikringen (22) når denne festes.

- Det er obligatorisk å feste den motsatte siden av fallsikringen på en stabil konstruksjon (f.eks. bygning eller stillas), aldri på selve brukeren.
  Fallsikringen må være fritt bevegelig og må utelukkende være festet på det faste anslagspunktet (23) og i det tillatte festeområdet (21) på elektroverktøyet.
  Velg et fast anslagspunkt (23) som gjør at elektroverktøyet kan falle fritt i fallsikringen ved et eventuelt fall, uten å vikle seg rundt eller utsette brukeren for fare.

Plasser løkken til fallsikringen (22) gjennom håndtaket (17) og tre karabinsiden gjennom løkken. Når du strammer løkken, sørg for at den er riktig plassert i (21) festeområdet og ikke er vridd. Kontroller fallsikringen og dens korrekte feste til elektroverktøyet og forankringspunktet (23) før hver bruk.