# Λειτουργία

- Αντικαταστήστε τις σιαγόνες κοπής (3), σε περιπτωση που οι ακμές κοπής είναι σπασμένες ή παραμορφωμένες. (βλέπε εικόνα E). Προσέξτε περαιτέρω υποδείξεις βλέπε Αντικατάσταση των σιαγόνων κοπής.

- Οι σιαγόνες κοπής (3) είναι εξαιρετικά κοφτερές. Γι’ αυτό κρατάτε τα χέρια πάντοτε μακριά από τις ακμές κοπής και τα κινούμενα εξαρτήματα. Μην κόβετε κανένα κοντό τεμάχιο του επεξεργαζόμενου υλικού, στο οποίο τα χέρια θα μπορούσαν να φθάσουν κοντά στις σιαγόνες κοπής. Υπάρχει κίνδυ‌νος σοβαρών τραυματισμών ή της απώλειας μελών του σώματος.

- Βεβαιωθείτε, ότι σιαγόνες κοπής (3) με το σωστό μέγεθος είναι συναρμολογημένες στο ηλεκτρικό εργαλείο και ότι οι δύο σιαγόνες κοπής είναι τοποθετημένες στη σωστή κατεύθυνση. Πριν την κοπή ελέγξτε το σταμπαρισμένο πάνω στις σιαγόνες κοπής μέγεθος σπειρώματος.

- Πριν πατήσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης (14), τοποθετήστε τη κοχλιοτομημένη ράβδο έτσι, ώστε τα βήματα του σπειρώματός της να ταυτίζονται με αυτά της σταθερής σιαγόνας κοπής. Μια λανθασμένη ευθυγράμμιση των βημάτων του σπειρώματος μπορεί να οδηγήσει σε μια θραύση των σιαγόνων κοπής και σε τραυματισμούς ατόμων από τα εκσφενδονιζόμενα θραύσματα.

Στερέωση του εξοπλισμού προστασίας από πτώση
Θέση σε λειτουργία
Υποδείξεις εργασίας