# Монтаж ріжучих губок (див. мал. A−E)

Завжди встановлюйте ріжучі губки (3) в правильному положенні та належним чином закріплюйте їх. Неправильне або нещільне кріплення може призвести до поломки ріжучих губок, що може спричинити травми через викинуті фрагменти (див. мал. A).

За допомогою напилка видаліть задирки з ріжучих губок (3).

Завжди використовуйте пару ріжучих губок (3). Складається з ріжучої губки, позначеної однією крапкою, і ріжучої губки, позначеної двома крапками (див. мал. D). Пару ріжучих губок можна міняти місцями між пересувним (2) і нерухомим тримачем (4).

Переконайтеся, що тримачі (2) та (4) ріжучі губки (3) повністю відкриті. В іншому випадку вставте акумуляторну батарею і натискайте на кнопку розблокування до повного відкриття тримачів (14). Знову вийміть акумуляторну батарею.

Встановіть вимикач (13) у положення блокування (див. мал. C).

Відкрутіть гвинти (18) за допомогою ключа-шестигранника (8), що входить до комплекту.

Вставте ріжучі губки (3) в тримачі (2) і (4) в правильному положенні. Знову закріпіть ріжучі губки (3) гвинтами (18).

Вказівка: Пару ріжучих губок (3) можна вкручувати в електроінструмент тільки тоді, коли позначені торцеві боки спрямовані один до одного. Орієнтація ріжучих губок повинна відповідати розміру різьби, що нарізається (див. мал. D).