# Data teknis

Pemotong batang berulir |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Nomor seri |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Tegangan nominal | V= | 18
Kapasitas pemotongan
Baja ringan |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Baja tahan karat |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimensi (P x L x T) | mm | 221 x 133 x 272
BeratA) | kg | 3,4
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianB) dan saat disimpan | °C | −20 … +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18...

A)

  tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)

B)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.