# Інструкції з техніки безпеки для шпилькоріза

Вдягайте захисні окуляри! Таким чином, ваші очі захищені від уламків матеріалу, що розлітаються.

Тримайте руки подалі від ріжучих губок і рухомих частин. Механізм різання може захопити пальці та спричинити серйозні травми.

- Не наближайте обличчя до ріжучого механізму. Фрагменти різьбової шпильки можуть відлетіти під час різання і спричинити травми.

- Забороняється працювати з матеріалами, що знаходяться під напругою, тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні хвату. Контакт з матеріалами, що знаходяться під напругою, може також призвести до пошкодження металевих частин приладу та ураження електричним струмом.

- Під час роботи з різьбовими шпильками використовуйте рукавички. Краї та стружка заготовки гострі та після обробки можуть бути ще гарячими.

- Закріплюйте оброблювану заготовку. За допомогою затискного пристрою або лещат оброблюваний матеріал фіксується надійніше ніж при триманні його в руці.

- Для безпечної обробки довгих або великих різьбових шпильок електроінструмент можна розмістити на горизонтальній поверхні за допомогою опорних поверхонь. Його не можна затискати в лещатах або закріплювати на верстаті.

- Не кладіть електроінструмент на стружку заготовки. Можливі пошкодження та несправності електроінструменту.

- Завжди забезпечуйте надійне утримання, особливо під час роботи на висоті. Міцно тримайте різьбову шпильку під час і після різання, щоб запобігти падінню відрізаної різьбової шпильки. Відрізаний фрагмент різьбовий стрижень може спричинити серйозні травми.

- Під час роботи на висоті належним чином закріпіть електроінструмент за допомогою засобів захисту від падіння та переконайтеся, що під робочою зоною немає людей. Під час роботи над головою використовуйте засоби захисту голови. Це запобігає пошкодженню обладнання та травмуванню людей у разі випадкового падіння електроінструменту.

- При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатись або вибухати. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.

- Не вносьте конструктивних змін в акумуляторну батарею та не відкривайте її. Існує небезпека короткого замикання.

- Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею. Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.

- Використовуйте акумуляторну батарею тільки в продуктах виробника. Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.

| Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи. Існує небезпека вибуху і короткого замикання.