# Colocação em ‌funcionamento

##

- Coloque sempre o comutador (13) na posição de bloqueio , quando não utilizar a ferramenta elétrica.

- Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que o comutador (13) está na posição correta.

- Não mova o comutador (13) quando o interruptor de libertação (14) for acionado. Tal pode causar danos na ferramenta elétrica.

Para iniciar o modo de corte, coloque o comutador (13) na posição de corte (posição a, ) e acione o interruptor de libertação (14). Para inverter o sentido de movimento, coloque o comutador (13) na posição de inversão (posição b, ) e mantenha o comutador premido nesta posição enquanto aciona o interruptor de libertação. Se soltar o comutador e o interruptor de libertação, a ferramenta elétrica comuta automaticamente para a posição de bloqueio . Se premir continuamente o interruptor de libertação (14), a ferramenta elétrica efetua um ciclo completo e para automaticamente na posição totalmente aberta. Para bloquear o interruptor de libertação (14), coloque o comutador (13) na posição de bloqueio . O interruptor de libertação (14) não pode ser acionado nesta posição.

Nota: não corte hastes roscadas enquanto o sentido de movimento estiver invertido! Tal causa danos na ferramenta elétrica. Opere a ferramenta elétrica no sentido de movimento invertido apenas em vazio para abrir totalmente os mordentes de corte (3).

Nota: se soltar o interruptor de libertação (14) depois de cortar, enquanto os mordentes de corte (3) abrem, e colocar o comutador (13) na posição de inversão, os mordentes de corte fecham-se. Voltam a abrir-se se acionar de novo o interruptor de libertação.

##

Ajuste na guia da haste roscada (5) o tamanho da rosca da haste roscada a cortar. Deste modo, a superfície de contacto M6/M8 e M10/M12 da haste roscada é colocada na orientação correta.
Antes de acionar o interruptor de libertação (14), coloque a haste roscada de modo a que os passos da rosca coincidam com os do mordente de corte (3) do encaixe estacionário (4). O alinhamento incorreto dos passos da rosca pode provocar a quebra do mordente de corte (3) e danos pessoais devido à projeção de fragmentos ou danificar a rosca da haste roscada, de modo que deixa de ser possível enroscar uma porca.
Antes de cortar, posicione a haste roscada num ângulo reto em relação à linha de corte (19) (ver figura G) e preste atenção para que a haste roscada tenha um bom contacto com a guia da haste previamente ajustada.
Para iniciar o modo de corte, certifique-se de que o comutador (13) está na posição de corte (posição a, , ver figura C) e acione continuamente o interruptor de libertação (14). O mordente de corte no encaixe móvel (2) fica sobreposto com o mordente de corte no encaixe estacionário (4) e volta depois para a posição inicial. Se soltar o interruptor de libertação (14) antes de concluir o corte, os mordentes de corte (3) param.

Nota: quando corta uma haste roscada de metal dúctil como, p. ex., aço inoxidável, podem surgir rebarbas no fim do corte. Neste caso, remova as rebarbas com uma lima.

##

Se acionar continuamente o interruptor de libertação (14), os encaixes (2) e (4) dos mordentes de corte (3) fecham-se uma vez antes de voltarem para a posição totalmente aberta e depois pararem. Solte o interruptor de libertação (14) e volte a acioná-lo para iniciar a sequência de corte seguinte.

##

A chave de sextavado interior (8) fornecida pode ser guardada na ferramenta elétrica de forma segura contra perda. Para retirar a chave de sextavado interior, remova a bateria e puxe a chave de sextavado interior para fora. Após a utilização, guarde a chave de sextavado interior de novo na ferramenta elétrica e introduza a bateria.

##

A luz de trabalho (16)permite iluminar o local de trabalho em caso de condições de iluminação desfavoráveis.

Cuidado: não olhe diretamente para a lâmpada!

Acione o interruptor de libertação (14) apenas ligeiramente para ligar a luz de trabalho (16), sem ligar o motor neste processo. Acione totalmente o interruptor de libertação se quiser cortar hastes roscadas. A luz de trabalho liga-se automaticamente durante o funcionamento. A lâmpada acende enquanto o interruptor de libertação for acionado. A luz de trabalho apaga-se cerca de 15 segundos depois de o interruptor de libertação ser solto.

##

Para executar cortes precisos, coloque a guia da haste roscada (5)̈ na posição correspondente (M6/M8 ou M10/M12), consoante o diâmetro da haste roscada a cortar.

Antes de cortar, posicione a haste roscada perpendicularmente em relação à linha de corte (19). Certifique-se de que os passos da rosca da haste roscada e os passos da rosca do mordente de corte estacionário engrenam (ver figura K). Certifique-se de que a haste roscada tem um bom contacto com as superfícies da guia da haste (ver figura G) e mantenha a haste roscada nesta posição com um aperto firme. O processo de corte cria uma força de reação que pode inclinar a haste roscada. A inclinação da haste roscada pode resultar numa má qualidade de corte, no encravamento da haste roscada, bem como em danos nos mordentes de corte ou na haste roscada. Por este motivo, durante o corte deve manter a haste roscada na orientação descrita.

##

Utilize o batente de profundidade (10) se pretender cortar hastes roscadas com o mesmo comprimento ou se quiser cortar hastes roscadas com uma saliência definida em relação a uma superfície.
Acione a tecla (9) e introduza o batente de profundidade. Neste processo, certifique-se de que o lado dentado do batente de profundidade aponte para o lado dentado da tecla. O batente de profundidade (10) tem duas escalas de medida (milímetros e polegadas). Pode virar o batente de profundidade (10) para usar a escala pretendida. Alinhe o valor do comprimento pretendido no batente de profundidade (10) com a superfície de referência do batente de profundidade (11) (ver figura I). Para travar o batente de profundidade, solte novamente a tecla (9).

Não transporte a ferramenta elétrica pelo batente de profundidade (10). Caso contrário, a ferramenta elétrica pode cair e provocar danos pessoais e/ou danos na ferramenta elétrica.