# Montaż szczęk tnących (zob. rys. A−E)

Szczęki tnące (3) należy zamontować zawsze we właściwym ustawieniu i prawidłowo je zabezpieczyć. Nieprawidłowy lub zbyt luźny montaż może prowadzić do złamania szczęk tnących i obrażeń ciała spowodowanych przez wyrzucone w powietrze odłamki (zob. rys. A).

Występujące na szczękach tnących (3) zadziory należy usunąć za pomocą pilnika.

Należy zawsze używać jednej pary szczęk tnących (3). Składa się ona ze szczęki tnącej oznaczonej jednym punktem oraz ze szczęki oznaczonej dwoma punktami (zob. rys. D). Parę szczęk tnących można wymienić pomiędzy ruchomym uchwytem (2) i stacjonarnym uchwytem (4).

Sprawdzić czy uchwyty (2) i (4) szczęk tnących (3) są całkowicie otwarte. Jeśli nie są otwarte, należy włożyć akumulator i uruchomić wyzwalacz (14) aż do uzyskania całkowitego otwarcia uchwytów. Ponownie wyjąć akumulator.

Ustawić przełącznik (13) w pozycję blokady (zob. rys. C).

Wykręcić śruby (18) za pomocą klucza sześciokątnego (8) znajdującego się w wyposażeniu standardowym.

Włożyć szczęki tnące (3) we właściwym ustawieniu w uchwyty (2) i (4). Ponownie zabezpieczyć szczęki tnące(3) śrubami (18).

Wskazówka: Parę szczęk tnących (3) można skręcić w elektronarzędziu tylko wtedy, gdy oznakowane strony czołowe są ku sobie zwrócone. Szczęki tnące muszą być ustawione odpowiednio do rozmiaru ciętego gwintu (zob. rys. D).