# Colocação em funcionamento

##

- Coloque sempre o comutador (13) na posição de bloqueio , quando não usar a ferramenta elétrica.

- Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que o comutador (13) está na posição correta.

- Não mova o comutador (13) quando o interruptor de libertação (14) for acionado. Isso pode resultar em danos na ferramenta elétrica.

Para iniciar o modo de corte, coloque o comutador (13) na posição de corte (posição a, ) e acione o interruptor de libertação (14). Para inverter o sentido de movimento, coloque o comutador (13) na posição de inversão (posição b, ) e mantenha o comutador pressionado nessa posição enquanto aciona o interruptor de libertação. Se soltar o comutador e o interruptor de libertação, a ferramenta elétrica comuta automaticamente para a posição de bloqueio . Se pressionar continuamente o interruptor de libertação (14) a ferramenta elétrica efetua um ciclo completo e para automaticamente na posição totalmente aberta. Para bloquear o interruptor de libertação (14), coloque o comutador (13) na posição de bloqueio . O interruptor de libertação (14) não pode ser acionado nessa posição.

Nota: não corte hastes roscadas enquanto o sentido de movimento estiver invertido! Isso causa danos na ferramenta elétrica. Opere a ferramenta elétrica no sentido de movimento invertido apenas na marcha em vazio para abrir totalmente as mandíbulas de corte (3).

Nota: se soltar o interruptor de libertação (14) depois de cortar, enquanto as mandíbulas de corte (3) abrem, e colocar o comutador (13) na posição de inversão, as mandíbulas de corte se fecham. Elas voltam a abrir se acionar novamente o interruptor de libertação.

##

Ajuste na guia da haste roscada (5) o tamanho da rosca da haste roscada a cortar. Desse modo, a superfície de contato M6/M8 e M10/M12 da haste roscada é colocada na orientação correta.
Antes de acionar o interruptor de libertação (14), coloque a haste roscada de modo que os passos da rosca coincidam com os da mandíbula de corte (3) do encaixe estacionário (4). O alinhamento incorreto dos passos da rosca pode provocar a quebra da mandíbula de corte (3) e danos pessoais devido a fragmentos projetados ou danificar a rosca da haste roscada, de modo que a porca não possa mais ser enroscada.
Antes de cortar, posicione a haste roscada em um ângulo reto em relação à linha de corte (19) (ver figura G) e preste atenção para que a haste roscada tenha um bom contato com a guia da haste previamente ajustada.
Para iniciar o modo de corte, certifique-se de que o comutador (13) está na posição de corte (posição a, , ver figura C) e acione continuamente o interruptor de libertação (14). A mandíbula de corte no encaixe móvel (2) sobrepõe à mandíbula de corte no encaixe estacionário (4) e, em seguida, volta para a posição inicial. Se soltar o interruptor de libertação (14) antes de concluir o corte, as mandíbulas de corte (3) param.

Nota: quando você corta uma haste roscada de metal dúctil como, p. ex., aço inoxidável, podem ser criadas rebarbas no fim do corte. Nesse caso, remova as rebarbas com uma lima.

##

Se acionar continuamente o interruptor de libertação (14), os encaixes (2) e (4) das mandíbulas de corte (3) se fecham uma vez antes de voltarem para a posição totalmente aberta e depois pararem. Solte o interruptor de libertação (14) e acione-o novamente para iniciar a sequência de corte seguinte.

##

A chave sextavada interior (8) fornecida pode ser guardada na ferramenta elétrica de forma segura contra perda. Para retirar a chave sextavada interior, remova a bateria e puxe a chave sextavada interior para fora. Após o uso, guarde a chave sextavada interior novamente na ferramenta elétrica e insira a bateria.

##

A luz de trabalho (16) permite iluminar o local de trabalho em caso de condições de iluminação desfavoráveis.

Cuidado: não olhe diretamente para a lâmpada!

Acione o interruptor de libertação (14) somente ligeiramente para ligar a luz de trabalho (16), sem ligar o motor nesse processo. Acione totalmente o interruptor de libertação se quiser cortar hastes roscadas. A luz de trabalho é ligada automaticamente durante o funcionamento. A lâmpada acende enquanto o interruptor de libertação estiver acionado. A luz de trabalho apaga-se cerca de 15 segundos depois de o interruptor de libertação ser solto.

##

Para executar cortes precisos, coloque a guia da haste roscada (5)̈ na posição correspondente (M6/M8 ou M10/M12), dependendo do diâmetro da haste roscada a cortar.

Antes de cortar, posicione a haste roscada perpendicularmente em relação à linha de corte (19). Certifique-se de que os passos da rosca da haste roscada e os passos da rosca da mandíbula de corte estacionária engrenam (ver figura K). Certifique-se de que a haste roscada tem um bom contato com as superfícies da guia da haste (ver figura G) e mantenha a haste roscada nessa posição com um aperto firme. O processo de corte cria uma força de reação que pode inclinar a haste roscada. A inclinação da haste roscada pode resultar em uma má qualidade de corte, no encravamento da haste roscada, bem como em danos nas mandíbulas de corte ou na haste roscada. Por isso, durante o corte deve manter a haste roscada na orientação descrita.

##

Use o limitador de profundidade (10) se pretender cortar hastes roscadas com o mesmo comprimento ou se quiser cortar hastes roscadas com uma saliência definida em relação a uma superfície.
Acione a tecla (9) e insira o limitador de profundidade. Nesse processo, certifique-se de que o lado dentado do limitador de profundidade aponta para o lado dentado da tecla. O limitador de profundidade (10) tem duas escalas de medida (milímetros e polegadas). Você pode virar o limitador de profundidade (10) para usar a escala desejada. Alinhe o valor do comprimento pretendido no limitador de profundidade (10) com a superfície de referência do limitador de profundidade (11) (ver figura I). Para travar o limitador de profundidade, solte novamente a tecla (9).

Não transporte a ferramenta elétrica pelo limitador de profundidade (10). Caso contrário, a ferramenta elétrica pode cair e provocar danos pessoais e/ou danos na ferramenta elétrica.