# Protezione contro il sovraccarico

Se impiegato in modo conforme, l’elettroutensile non può subire sovraccarichi. L’elettroutensile si spegne automaticamente in caso di carico eccessivo o di fuoriuscita dal campo di temperatura consentito della batteria. Spegnere l’elettroutensile e interrompere l’operazione che ne ha causato il sovraccarico. Riaccendere quindi l’elettroutensile per riprendere il lavoro.

Avvertenza: la protezione contro il sovraccarico si attiva se si tenta di tagliare i seguenti tipi di aste filettate.

- Un’asta filettata di dimensioni superiori a quelle delle ganasce di taglio.
- Un’asta filettata con una rigidità superiore rispetto a quella consentita dalle prestazioni di taglio dell’elettroutensile.