# Apsaugos nuo nukritimo priemonės tvirtinimas (žr. B pav.)

Nuoroda: elektriniam įrankiui nuo nukritimo apsaugoti turi būti naudojama sistemai skirta apsaugos nuo nukritimo priemonė (22). Apsaugos nuo nukritimo priemonės maksimalus leidžiamasis ilgis yra 1,1 m. Būtinai atkreipkite dėmesį į leidžiamąją tvirtinimo vietą (21) ant elektrinio įrankio.

Kaip apsaugos nuo nukritimo priemonę rekomenduojama rinktis pirmiausia inkarais pritvirtintą juostą arba apsaugos nuo nukritimo priemonę su kritimo amortizatoriumi.

Tvirtindami apsaugos nuo nukritimo priemonę (22), būtinai laikykitės jos naudojimo instrukcijos.

- Apsaugos nuo nukritimo priemonės kitą galą būtinai pritvirtinkite prie stabilios struktūros (pvz., pastato ar pastolių) ir niekada netvirtinkite prie naudotojo.
  Apsaugos nuo nukritimo priemonė turi galėti laisvai judėti, ją leidžiama tvirtinti tik fiksuotame tvirtinimo taške (23) ir leidžiamoje tvirtinimo srityje (21) ant elektrinio įrankio.
  Fiksuotą tvirtinimo tašką (23) pasirinkite taip, kad elektrinis įrankis kritimo atveju galėtų laisvai įkristi į apsaugos nuo nukritimo priemonę, neapsivyniodamas aplink naudotoją ir jam nepakenkdamas.

Apsaugos nuo nukritimo priemonės (22) diržą apjuoskite apie rankeną (17) ir traukite karabino pusę per kilpą. Užverždami diržą įsitikinkite, kad tvirtinimo vietoje (21) jis tinkamai padėtas ir nepersisukęs. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite apsaugos nuo kritimo priemonę ir ar ji tinkamai pritvirtinta prie elektrinio įrankio bei tvirtinimo taško.(23).