# Указания по технике безопасности для шпилькореза

Используйте защитные очки. Это защитит ваши глаза от отлетающих частиц материала.

Держите руки подальше от режущих губок и подвижных частей электроинструмента. Пальцы могут попасть в режущий механизм, что может привести к серьезным травмам.

- Держите лицо подальше от режущего механизма. При резке могут разлетаться обломки резьбовой шпильки, что может привести к травмированию.

- Не обрабатывайте материалы, находящиеся под напряжением, и держите электроинструмент за изолированные поверхности ручки. Контакт с находящимися под напряжением материалами может привести к попаданию под напряжение металлических частей электроинструмента и к поражению электрическим током.

- При обработке резьбовых шпилек надевайте перчатки. Края и сколы заготовки острые и сразу после обработки могут быть еще горячими.

- Закрепляйте заготовку. Заготовка, установ‌ленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в Вашей руке.

- Для безопасной обработки длинных или крупных резьбовых шпилек электроинструмент можно разместить на горизонтальной поверхности с помощью опорных поверхностей. Его нельзя, например, зажимать в тиски или прикреплять к верстаку.

- Не кладите электроинструмент на стружку от заготовки. Это может привести к повреждению и неисправности электроинструмента.

- Всегда следите за устойчивым положением ног, особенно при работе на высоте. Крепко держите резьбовую шпильку во время и после резки, чтобы не допустить падения обрезанной резьбовой шпильки. Обрезанный фрагмент резьбовой шпильки может привести к серьезным травмам.

- При работе на высоте надежно закрепите электроинструмент средствами защиты от падения и убедитесь, что под рабочей зоной нет людей. Надевайте средства защиты головы при работе над головой. Это предотвратит повреждение имущества и травмы при случайном падении электроинструмента.

- При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может возгораться или взрываться.Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

- Не вносите конструктивных изменений в аккумулятор и не открывайте его. При этом возникает опасность короткого замыкания.

- Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею. Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

- Используйте аккумулятор только в изделиях изготовителя. Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.

| Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.