# Montim

- Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike. Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

- Përpara se të fusni baterinë në veglën elektrike, sigurohuni gjithmonë që çelësi i këmbëzës (14)të funksionojë siç duhet dhe të kthehet në pozicionin FIKUR kur të lëshohet.

Montimi i nofullave prerëse