# Технически данни

Резач на резба |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Номинално напрежение | V= | 18
Мощност на рязане
Мека стомана |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Висококачествена стомана |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Размери (Д x Ш x В) | mm | 221 x 133 x 272
ТеглоA) | kg | 3,4
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаB) и при съхранение | °C | −20 … +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18...

A)

  Без акумулаторна батерия (теглата на акумулаторните батерии ще откриете на адрес www.bosch-professional.com)

B)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.