# Жинау

- Электр құралында кез келген жұмыс өткізбес бұрын (мысалы, техникалық қызмет көрсету, құралды алмастыру және т.б.) аккумуляторды электр құралынан шығарып алыңыз. Ажыратқышты кездейсоқ басқан жағдайда, жарақат алу қаупі туындайды.

- Аккумуляторларды электр құралына салмас бұрын әрдайым ажыратқыштың (14) дұрыс жұмыс істеп тұрғанына және жіберілген кезде ӨШІРУЛІ күйіне орналғанына көз жеткізіңіз.

Тарақтарды монтаждау