# Montar as mandíbulas de corte (ver figuras A−E)

Monte as mandíbulas de corte (3) sempre com a orientação correta e fixadas de forma correta. A instalação incorreta ou frouxa pode provocar a quebra das mandíbulas de corte e resultar em danos pessoais devido fragmentos projetados (ver figura A).

Use uma lima para remover as rebarbas eventualmente existentes das mandíbulas de corte (3).

Use sempre um par de mandíbulas de corte (3). Esse é sempre composto por uma mandíbula de corte marcada com um ponto e uma mandíbula de corte marcada com dois pontos (ver figura D). O par de mandíbulas de corte pode ser intercambiado entre o encaixe móvel (2) e o encaixe estacionário (4).

Verifique se os encaixes (2) e (4) das mandíbulas de corte (3) estão totalmente abertos. Se não for esse o caso, insira a bateria e acione o interruptor de libertação (14), até os encaixes estarem totalmente abertos. Remova novamente a bateria.

Coloque o comutador (13) na posição de bloqueio (ver figura C).

Desenrosque os parafusos (18) com a chave sextavada interior (8) fornecida.

Insira as mandíbulas de corte (3) na posição correta nos encaixes (2) e (4). Fixe as mandíbulas de corte (3) de novo com os parafusos (18).

Nota: o par de mandíbulas de corte (3) só pode ser enroscado na ferramenta elétrica se os lados frontais marcados estiverem virados um para o outro. A orientação das mandíbulas de corte deve ocorrer conforme o tamanho da rosca a cortar (ver figura D).