# 工作提示

##

切勿强行将电动工具从螺杆上拔下。这样可能导致意外启动，造成人员伤害或切割钳口(3)和电动工具损坏。

如需提前中断切割，请松开触发开关(14)。电动工具会自行关闭。将转换开关(13)调至反转位置（位置b，），并在操作触发开关(14)的同时按住转换开关，直到螺杆从切割钳口（3）中完全松开，电动工具自动自动停止在完全打开的位置。

##

使用挂钩(15)可以把电动工具挂到比如梯子上。为此，向外翻出挂钩(15)。

当您使用电动工具时，再次翻入挂钩(15)，直到其卡止。

挂钩(15)不适用于将电动工具固定在人员身上（例如腰带上）。切勿将电动工具挂在有风的地方或潜在不稳定的表面上。

##

如需切割已牢固固定的螺杆（例如安装在建筑物天花板或墙面上的螺杆），请按以下方式操作。
确保螺杆导向装置(5)已根据待切割的螺纹尺寸调节到位，并且切割钳口(3)已完全打开。将电动工具放置在螺杆位于切割钳口(3)之间的位置。当螺杆接触螺杆导向装置(5)时，将螺杆螺纹与固定式切割钳口的螺纹对齐。
用空闲的一只手握住螺杆切割段，因为切割后这一段可能会掉落。牢固握住电动工具，并注意反作用力。持续按下触发开关(14)，直到切割完成。
您可以使用限深器(10)将螺杆切割到与表面保持一定距离的长度。在将限深器(10)与表面接触之前，请确保限深器(10)的尖端以及电动工具的端面(1)清洁无污垢。否则可能会污染表面。
将限深器(10)调整到您所需的尺寸。将电动工具放置到位，使限深器的尖端与螺杆突出的表面接触，然后按照上述方法继续切割操作。

##

在切割螺杆的简单操作中，您可以用一只手握住电动工具，另一只手引导待切割螺杆。按照以下说明进行。
确保螺杆导向装置(5)已根据待切割的螺纹尺寸调节到位，并且切割钳口(3)已完全打开。
将电动工具放置在螺杆位于切割钳口(3)之间的位置。当螺杆接触螺杆导向装置(5)时，将螺杆螺纹与固定式切割钳口的螺纹对齐。请注意，切割过程后螺杆的切割段可能会掉落。牢固握住电动工具和螺杆，并注意反作用力。
持续按下触发开关(14)，直到切割完成。当您切割较长的螺杆或较大尺寸的螺杆（难以用手持握时），请将电动工具通过侧面的支撑面(12)放置在水平表面上（参见插图M）。
用一只手操作电动工具，同时用另一只手牢固握住待切割螺杆进行引导。按照以下说明进行。确保螺杆导向装置(5)已根据待切割的螺纹尺寸调节到位，并且切割钳口(3)已完全打开。将螺杆放置在位于切割钳口(3)之间的位置。当螺杆接触螺杆导向装置(5)时，将螺杆螺纹与固定式切割钳口的螺纹对齐。牢固握住电动工具和螺杆，并注意反作用力。持续按下触发开关(14)，直到切割完成。
如需将松动的螺杆切割到预设长度，还须按以下步骤操作。将限深器(10)调整到您所需的尺寸。放置一个合适的物体，使其与限深器(10)接触。按照上述方法将螺杆放置到电动工具上，并确保螺杆与物体接触。注意不要移动已放置的物体。

##

存放电动工具时，要取出充电电池(6)。

清除切割钳口(3)和活动部件上的灰尘。

##

切割钳口对始终由两个切割钳口(3)组成，其中一个钳口标有一个点，另一个钳口标有两个点。更换磨损或损坏的切割钳口时，请始终成对更换 参见 安装切割钳口（参见插图A−E）。
切割钳口对可以在活动式定位件(2)和固定式定位件(4)之间更换。
提示：请注意，两个切割钳口(3)已根据待切割的螺纹尺寸调整到正确朝向（参见插图D）。用于公制螺纹尺寸的切割钳口(3)每个尺寸有一个切割刃。该切割刃位于切割钳口(3)的标记侧。切割钳口(3)只能以正确位置拧接，此时两个标记侧需彼此相对。