# Üzembe helyezés

##

- Az átkapcsolót (13) mindig állítsa reteszelt helyzetbe , ha nem használja az elektromos kéziszerszámot.

- Üzemeltetés előtt győződjön meg az átkapcsoló (13) helyes helyzetéről.

- Ne mozdítsa el az átkapcsolót (13), amikor a kioldókapcsoló (14) működtetve van. Ez károsíthatja az elektromos kéziszerszámot.

A vágási üzem beindításához állítsa az átkapcsolót (13) vágóállásba (a pozíció ), majd működtesse a kioldókapcsolót (14). A mozgásirány megfordításához állítsa az átkapcsolót (13) az átfordítási állásba (b, pozíció) és tartsa nyomva az átkapcsolót ebben a pozícióban, miközben a kioldókapcsolót működteti. Ha az átkapcsolót és a kioldókapcsolót elengedi, az elektromos kéziszerszám önállóan a reteszelési pozícióba kapcsol . Ha a kioldókapcsolót (14) folyamatosan működteti, az elektromos kéziszerszám egy teljes ciklust végigfuttat, és automatikusan megáll a teljesen nyitott pozícióban. A kioldókapcsoló (14) reteszeléséhez állítsa az átkapcsolót (13) a reteszelési pozícióba . Ebben a pozícióban a kioldókapcsoló (14) működtetése nem lehetséges.

Megjegyzés: Ne vágjon menetes szárakat, amikor a mozgás iránya ellentétesre van állítva! Ez károsítja az elektromos kéziszerszámot. Csak üresjáratban és a vágópofák (3) teljes kinyitásához működtesse az elektromos kéziszerszámot ellentétes irányban.

Megjegyzés: Ha a kioldókapcsolót (14) a vágás után elengedi, miközben a vágópofák (3) kinyitnak, és az átkapcsolót (13) a fordító pozícióba állítja, a vágópofák záródnak. Ha ismételten működteti a kioldókapcsolót, akkor nyitnak ki újra.

##

Állítsa be a menetesszár-vezetőn (5) a vágandó menetes szár menetméretét. Ezáltal kerül a helyes irányba az M6/M8 és az M10/M12 felfekvőfelület a helyes irányba a menetes szárhoz.
A menetes szárat a kioldókapcsoló (14) működtetése előtt úgy helyezze be, hogy annak menetjáratai egyezzenek az álló befogó (4) vágópofájában (3) lévővel. A menetjáratok hibás iránya a vágópofák (3) töréséhez vezethet, és a kirepülő letört darabok személyi sérülést okozhatnak, illetve károsíthatják a menetes szár menetét olyannyira, hogy az anyát már később nem lehet felcsavarozni rá.
Helyezze el a menetes szárat a vágás előtt a vágás vonalára (19) merőlegesen (lásd Gábra) és ügyeljen arra, hogy a menetes szár megfelelően érintkezzen az előzőleg beállított szárvezetővel.
A vágási üzem indításához ellenőrizze, hogy az átkapcsoló (13) vágási állásban van-e (a pozíció, , lásd C ábra), majd működtesse a kioldókapcsolót (14) folyamatosan. A mozgó befogón (2) lévő vágópofa átfedésbe kerül az álló befogón (4) lévő vágópofával, majd visszatér. Ha elengedi a kioldókapcsolót (14) a vágás befejezése előtt, akkor a vágópofák megállnak (3).

Megjegyzés: Ha képlékeny fémből, például rozsdamentes acélból készült menetes szárat vág, akkor a vágás végén sorja keletkezhet. Ebben az esetben reszelővel távolítsa el a sorját.

##

Ha a kioldókapcsolót (14) folyamatosan működteti, a (2) és (4) befogó egyszer zárja a vágópofákat (3), majd visszatér a teljesen nyitott pozícióba, és ott megáll. Engedje el a kioldókapcsolót (14), majd működtesse ismét a következő vágási ciklus megkezdéséhez.

##

A mellékelt belső hatlapú kulcsot (8) biztonságosan lehet tárolni az elektromos kéziszerszámon. A belső hatlapú kulcs kivételéhez vegye ki az akkut, és húzza ki a belső hatlapú kulcsot. Használatot követően a belső hatlapú kulcsot ismét tegye be az elektromos kéziszerszámba, és helyezze be az akkut.

##

A munkalámpa (16) lehetővé teszi a munkaterület megvilágítását kedvezőtlen fényviszonyok esetén.

Vigyázat: Ne nézzen közvetlenül bele a lámpába!

A kioldókapcsolót (14) csak enyhén nyomja meg, hogy a munkalámpa (16) a motor bekapcsolása nélkül kapcsolódjon be. A kioldókapcsolót folyamatosan működtesse, ha menetes szárat akar vágni. A munkalámpa üzem közben automatikusan világít. A lámpa mindaddig világít, míg a kioldókapcsolót működteti. A munkalámpa a kioldókapcsoló elengedését követően kb. 15 másodperccel kialszik.

##

A precíz vágásokhoz a menetesszár-vezetőt (5)̈ állítsa a vágandó menetes szár átmérője szerint a megfelelő pozícióba (M6/M8 vagy M10/M12).

Helyezze a menetes szárat a vágás előtt függőlegesen a vágási vonalhoz (19). Ügyeljen arra, hogy a menetes szár menetjáratai és az álló vágópofa menetjáratai egymásba belekapjanak (lásd K ábra). Ügyeljen arra, hogy a menetes szár megfelelően érintkezzen a menetesszár-vezető mindkét felületével (lásd G ábra), és tartsa szorosan a menetes szárat ebben a pozícióban. A vágási eljárással reakcióerő jön létre, amely a menetes szárat elferdítheti. Ha a menetes szár elferdül, az a vágás minőségét elronthatja, a menetes szár beszorulhat, a vágópofa és a menetes szár megsérülhet. Ezért a vágás során tartsa meg a menetes szárat a fent leírt irányban.

##

Használja a mélységütközőt (10), ha azonos hosszúságú menetes szárat akar vágni, vagy ha egy felületből meghatározott mértékben túlnyúlva akarja a szárat levágni.
Működtesse a (9) gombot, és vezesse be a mélységütközőt. Ennek során ügyeljen arra, hogy a mélységütköző fogazott oldala a gomb fogazott oldala fele nézzen. A mélységütköző (10) két méretskálával rendelkezik (milliméteres és colos). A mélységütköző (10) elforgatható, hogy a kívánt skálát tudja használni. Igazítsa a kívánt hossz értékét a mélységütközőn (10) a mélységütköző referenciafelületéhez (11) (lásd I ábra). A mélységütköző reteszeléséhez engedje el ismét a (9) gombot.

Az elektromos kéziszerszámot ne hordozza a mélységütközőnél (10)fogva. Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám leeshet, személyi sérülést, illetve az elektromos kéziszerszám károsodását okozva.