# Technické údaje

Řezačka závitových tyčí |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Řezný výkon
Měkká ocel |  | M 6 × 1 M 8 × 1,25 M 10 × 1,5 M 12 × 1,75
Ušlechtilá ocel |  | M 6 × 1 M 8 × 1,25 M 10 × 1,5
Rozměry (D × Š × V) | mm | 221 × 133 × 272
HmotnostA) | kg | 3,4
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 18...

A)

  bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)

B)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.