# Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë

Shënim: Jo çdo lloj baterie ka një tregues të nivelit të karikimit.

LED-et jeshile të treguesit të statusit të karikimit të baterisë tregojnë statusin e karikimit të baterisë.Për arsye sigurie, pyetja për statusin e karikimit është e mundur vetëm kur vegla elektrike nuk është në gjendje pune.

Shtypni butonin e treguesit të statusit të karikimit ose , për të shfaqur statusin e karikimit. Kjo është e mundur edhe nëse hiqni baterinë.

Nëse asnjë LED nuk ndizet pas shtypjes së butonit të treguesit të statusit të karikimit, bateria është me defekt dhe duhet të zëvendësohet.

## Lloji i baterisë GBA 18V...

LED | Kapaciteti
--- | ---
Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër | 60–100 %
Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër | 30–60 %
Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër | 5–30 %
Dritë pulsuese 1 × e gjelbër | 0–5 %

## Lloji i bateriës ProCORE18V...

LED | Kapaciteti
--- | ---
Dritë e vazhdueshme 5 × e gjelbër | 80–100 %
Dritë e vazhdueshme 4 × e gjelbër | 60–80 %
Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër | 40–60 %
Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër | 20–40 %
Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër | 5–20 %
Dritë pulsuese 1 × e gjelbër | 0–5 %