# Pritrditev sredstva za zaščito pred padcem (glejte sliko B)

Opomba: za zaščito električnega orodja pred padci uporabite primerno sredstvo za zaščito pred padci (22) glede na težo sistema. Največja dovoljena dolžina sredstva za zaščito pred padci znaša 1,1 m. Vedno upoštevajte dovoljeno območje pritrjevanja (21) na električnem orodju.

Kot sredstvo za zaščito pred padcem vedno uporabite zanko s kavbojskim vozlom ali sredstvo za zaščito pred padcem s sredstvom za blaženje udarcev ob padcu.

Pri pritrjevanju sredstva za zaščito pred padcem (22) upoštevajte navodila za uporabo.

- Nasprotno stran sredstva za zaščito pred padcem vedno pritrdite na stabilno strukturo (npr. zgradbi ali ogrodju) in nikoli na uporabnika samega.
  Sredstvo za zaščito pred padcem mora biti prosto premično in se lahko pritrdi zgolj za fiksno pritrdilno točko (23) in v dovoljenem območju pritrjevanja (21) na električnem orodju.
  Izberite fiksno pritrdilno točko (23) tako, da bo lahko električno orodje v primeru padca padlo v zaščito pred padcem, ne da bi se ovilo okrog uporabnika oz. ga kako drugače ogrozilo.

Zanko sredstva za zaščito pred padcem (22) vstavite skozi ročaj (17) in stran s karabinom povlecite skozi zanko. Pri zategovanju zanke se prepričajte, da je zanka lepo nameščena na pritrditveno območje (21) in ni zvita. Pred vsako uporabo preglejte sredstvo za zaščito pred padcem in se prepričajte, da je pravilno pritrjeno na električno orodje ter pritrdilno točko (23).