# Colocando em funcionamento

##

Com o interruptor de bloqueio de impacto/rotação (12) selecione o modo de operação da ferramenta elétrica.

- Pressione para a mudança do modo de operação o botão de destravamento (11) e gire o interruptor de bloqueio de impacto/rotação (12) para a posição desejada até que ouça um clique.

Nota: Altere o modo de operação apenas com a ferramenta elétrica desligada! Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ser danificada.

Posição para furar com martelo em concreto ou pedra

Posição para furar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico, assim como para parafusar

##

Com o comutador do sentido de rotação (7) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (9) pressionado.

- Acione o comutador do sentido de rotação (7) apenas com a ferramenta elétrica parada.

Ajuste o sentido de rotação para furar com martelo e furar sempre com rotação à direita .

- Rotação à direita (Sentido Horário): Para furar e apertar parafusos, pressione o comutador do sentido de rotação (7) para a esquerda até que ele pare.
- Rotação à esquerda (Sentido anti-Horário): Para soltar ou desparafusar parafusos e porcas, pressione o comutador do sentido de rotação (7) para a direita até que ele pare.

Nota: se o comutador de reversão estiver na posição central, o interruptor de ligar/desligar está bloqueado.

##

- Para ligar a ferramenta elétrica, pressione o interruptor de ligar/desligar (9).

A luz de trabalho (13) se acende com o interruptor de ligar/desligar (9) ligeira ou totalmente pressionado e permite iluminar o local de trabalho com condições de luminosidade desfavoráveis.

- Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (9).

No caso de temperaturas baixas, a ferramenta elétrica atinge apenas após um determinado tempo a capacidade de martelar/impacto máxima.

##

É possível regular o número de rotações/impactos da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (9) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (9) origina um número de rotações/impactos baixo. Aumentando a pressão aumenta o número de rotações/impactos.