# Thay Dụng Cụ

Chụp bảo vệ ngăn bụi (3) giúp ngăn cản phần lớn sự xâm nhập của bụi khoan vào dụng cụ trong thời gian hoạt động. Khi lắp dụng cụ vào, hãy lưu ý rằng chụp bảo vệ ngăn bụi (3) không bị làm hư hỏng.

- Thay chụp ngăn bụi bị hỏng ngay lập tức. Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.

## Thay dụng cụ SDS plus

### Lắp dụng cụ gài SDS plus (xem hình C)

Đầu cặp mũi khoan SDS plus (1) cho phép thay đổi dụng cụ gài được đơn giản và tiện lợi mà không cần tới các dụng cụ phụ trợ khác.

- Làm sạch và thoa một lớp mỏng dầu bôi trơn lên chuôi của dụng cụ.
- Lắp dụng cụ vào bằng cách xoay vặn dụng cụ vào ổ lắp dụng cụ (2) cho đến khi tự ăn vào khớp.
- Kiểm tra xem đã cài chắc chưa bằng cách kéo thử dụng cụ ra.

Theo như yêu cầu của hệ thống, dụng cụ gài SDS plus có thể chuyển động tự do. Điều này tạo ra sự đảo tỏa tròn khi chạy không tải ở một mức nào đó. Việc này không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của lỗ khoan, vì mũi khoan định tâm của chính nó trong khi khoan.

### Tháo dụng cụ gài SDS plus (xem Hình D)

- Đẩy vòng khóa (4) về phía sau và tháo phụ tùng.

## Thay đổi dụng cụ Đầu cặp mũi khoan vành răng

### Thay phụ tùng (xem hình E)

Hướng dẫn: Không sử dụng các dụng cụ không SDS plus để khoan búa! Khoan có động tác búa làm hỏng dụng cụ không phải loại SDS plus và mâm cặp của chúng.

- Lắp đầu cặp mũi khoan vành răng vào (18).
- Hãy mở đầu cặp mũi khoan vành răng (18) bằng cách vặn cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.
- Cắm khóa chấu kẹp mũi khoan (20) vào lỗ tương ứng của đầu cặp mũi khoan vành răng (18) và đồng thời kẹp chặt dụng cụ.
- Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (12) vào vị trí „Khoan“.

### Tháo phụ tùng (xem hình F)

- Xoay bạc lót của đầu cặp mũi khoan vành răng (18) bằng khóa chấu kẹp mũi khoan (20) ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi dụng cụ gài có thể được tháo ra.