# Технически данни

Акумулаторен перфоратор |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Номинално напрежение | V | 18
Номинална скорост на въртенеA) | min–1 | 900
Честота на ударитеA) | min–1 | 5000
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus
макс. диаметър на отвора |  |
Бетон | mm | 18
Стомана | mm | 10
Дърво | mm | 18
ТеглоB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, включена в окомплектовката.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.