# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | SDS plus mandren
(2) | SDS plus uç girişi
(3) | Toz koruma kapağı
(4) | Kilitleme kovanı
(5) | Titreşim engelleme
(6) | Akü çıkarma tuşuA)
(7) | Dönme yönü değiştirme şalteri
(8) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(9) | Açma/kapama şalteri
(10) | AküA)
(11) | Darbe/dönme stopu şalteri için kilit açma tuşu
(12) | Darbe/dönme stopu şalteri
(13) | Çalışma ışığı
(14) | Derinlik mesnedi ayarı için tuş
(15) | İlave tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(16) | Derinlik mesnedi
(17) | Anahtarlı mandren için kilitleme vidasıA)
(18) | Anahtarlı mandrenA)
(19) | Mandren için SDS plus giriş şaftıA)
(20) | Mandren anahtarıA)
(21) | SDS plus giriş şaftlı üniversal tutucuA)
(22) | Elektrikli el aletindeki düşmeye karşı koruma ekipmanı sabitleme alanı
(23) | Düşmeye karşı koruma ekipmanıB)
(24) | Düşmeyi önleme ekipmanı sabit dayanak noktasıB)

A)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.

B)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir ve Bosch aksesuar programının bir parçası değildir.