# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúrókalapács |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Névleges feszültség | V | 18
Névleges fordulatszámA) | perc-1 | 900
ÜtésszámA) | perc-1 | 5000
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus
Max. fúróátmérő |  |
Beton | mm | 18
Acél | mm | 10
Fa | mm | 18
SúlyB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  a felhasznált akkumulátortól függően

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

A műszaki adatok a szállítmányhoz tartozó akkumulátorral került meghatározásra.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.