# საბურღი პატრონის გამოცვლა

## კბილანიანი გვირგვინით საბურღი პატრონის დაყენება/მოხსნა

იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს სამუშაო იარაღით SDS plus-ის გარეშე მუშაობა (მაგ. ცილინდრული ბოლოვანა ბურღებით), საჭიროა დააყენოთ შესაბამისი საბურღი ვაზნა (კბილაგვირიგვინიანი ან სწრაფმომჭრი საბურღი ვაზნა).

##

- ჩაახრახნეთ საჯდომი კუდი SDS plus (19) კბილანიან-გვირგვინიან საბურღ პატრონში (18). დაამაგრეთ კბილანიან-გვირგვინიანი საბურღი პატრონი (18) საჩერებელი ხრახნით (17). გახსოვდეთ, რომ დამცავი ხრახნი მარცხენა კუთხვილიანია.

##

- გაწმინდეთ და ოდნავ გაპოხეთ საჯდომი კუდის ჩასასმელი ბოლო.
- ჩასვით კბილანიან-გვირგვინიანი საბურღი პატრონის საჯდომი კუდი, პატრონში ჩახრახვნით ავტომატურ ფიქსაციამდე.
- შეამოწმეთ ფიქსაცია, სცადეთ გამოწიოთ კბილანიან-გვირგვინიანი საბურღი პატრონი.

##

- გამოწიეთ ფიქსირების გილზა (4) უკან და მოხსენით კბილანიან-გვირგვინიანი საბურღი პატრონი (18).