# Date tehnice

Ciocan rotopercutor cu acumulator |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Tensiune nominală | V | 18
Turaţie nominalăA) | rot/min | 900
Număr de percuţiiA) | min-1 | 5000
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus
Diametru maxim de găurire |  |
Beton | mm | 18
Oţel | mm | 10
Lemn | mm | 18
GreutateB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | −20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 4.0Ah.

B)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Date tehnice determinate cu acumulatorul din pachetul de livrare.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.