# დამატებითი ტარი

- ელექტროხელსაწყოთი იმუშავეთ მხოლოდ დამატებითი ტარით (15).

- ყურადღება მიაქციეთ, რომ დამატებითი ტარი ყოველთვის მჭიდროდ იყოს მოჭერილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოთ თქვენს ელექტროხელსაწყოზე კონტროლი მუშაობის დროს.

## დამატებითი ტარის მოტრიალება (იხ.სურ. A)

დამატებითი ტარი (15) შეგიძლიათ დააყენოთ ნებისმიერ პოზიციაზე უსაფრთხო და მოხერხებული სამუშაო პოზიციისთვის.

- მოატრიალეთ დამატებითი ტარის ქვედა სახელური (15) საათის ისრის საწინააღმდეგოდ და მოატრიალეთ დამატებითი ტარი (15) საჭიროა პოზიციაზე. შემდეგ მოქაჩეთ დამატებითი ტარის ქვედა სახელური (15), საათის ისრის მიმართულებით.
  თვალი ადევნეთ რათა, დამატებითი ტარის ხამუტი კორპუსის განსაზღვრულ ღარში იყოს.