# Technické údaje

Akumulátorové vŕtacie kladivo |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Menovité napätie | V | 18
Menovité otáčkyA) | ot/min | 900
Frekvencia príklepuA) | min⁻¹ | 5 000
Upnutie nástroja |  | SDS plus
Max. Ø vrtáka |  |
Betón | mm | 18
Oceľ | mm | 10
Drevo | mm | 18
HmotnosťB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  v závislosti od použitého akumulátora

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou balenia.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.