# Selecionar o mandril e ferramentas

Para furar com martelo necessita de ferramentas SDS plus, que são colocados no mandril SDS plus.

Para furar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico, assim como para parafusar são usadas ferramentas sem SDS plus (p. ex. broca com mandril cilíndrico). Para estas ferramentas você necessita de um mandril de coroa dentada.

Nota: use o mandril de coroa dentada apenas nos modo de operação furar sem impacto.