# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Uchwyt wiertarski SDS plus
(2) | Uchwyt narzędziowy SDS plus
(3) | Osłona przeciwpyłowa
(4) | Tuleja ryglująca
(5) | System tłumienia drgań
(6) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(7) | Przełącznik kierunku obrotów
(8) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(9) | Włącznik/wyłącznik
(10) | AkumulatorA)
(11) | Przycisk odblokowujący przełącznik wiercenia udarowego/blokady obrotów
(12) | Przełącznik wiercenia udarowego/blokady obrotów
(13) | Oświetlenie robocze
(14) | Przycisk do regulacji ogranicznika głębokości
(15) | Rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)
(16) | Ogranicznik głębokości
(17) | Śruba zabezpieczająca do zębatego uchwytu wiertarskiegoA)
(18) | Zębaty uchwyt wiertarskiA)
(19) | Trzpień mocujący SDS plus do uchwytu wiertarskiegoA)
(20) | Klucz do uchwytu wiertarskiegoA)
(21) | Uchwyt uniwersalny z trzpieniem mocującym SDS plusA)
(22) | Strefa mocowania systemu asekuracyjnego (na elektronarzędziu)
(23) | System asekuracyjnyB)
(24) | Punkt stanowiskowy systemu asekuracyjnegoB)

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

B)

  Ten osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego ani w skład programu osprzętu dodatkowego Bosch.