# Urbjpatronas nomaiņa

## Zobaploces urbjpatronas iestiprināšana un izņemšana

Lai izmantotu darbinstrumentu bez SDS plus (piemēram, urbi ar cilindrisko vārpstu), ir jāsamontē piemērota urbjpatrona (zobaploces vai bezatslēgas urbjpatrona).

##

- Ieskrūvējiet SDS plus stiprinājuma kātu (19) bezatslēgas urbjpatronā (18). Nostipriniet zobaploces urbjpatronu (18) ar nostiprināšanas skrūvi (17). Ievērojiet, ka nostiprināšanas skrūvei ir kreisā vītne.

##

- Notīriet kāta iestiprināmo daļu un pārklājiet to ar nelielu smērvielas daudzumu.
- Nedaudz pagrozot, ievirziet zobaploces urbj‌patro‌nas kātu turētājaptverē, līdz tas tur auto‌mātiski fiksējas.
- Pārbaudiet fiksēšanos, nedaudz pavelkot zobaploces urbj‌pat‌ronu ārā no turētājaptveres.

##

- Pabīdiet fiksējošo uzmavu (4) uz aizmuguri un noņemiet zobaploces urbj‌pat‌ronu (18).